| # Programmes de fabrication (tirpt1100s000) Cette session permet d'afficher les données d'ordre et les données du centre goulet d'étranglement de l'ordre RPT. Un ordre peut être issu de l'un des modules suivants : SIC RRP SFC Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez choisir l'action à effectuer sur l'ordre : Confirmer ordre Ordre de transfert Lancer ordre Programme de l'article Code du programme de fabrication lié à l'article dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Programme de l'article Description ou nom du code. Programme de la zone de programmation Code de la zone de programmation dans la session Zones de programmation (tirpt0103m000). Table de périodes Code de la table de périodes. Remarque Le code Période est défini dans le module Calendriers et périodes. Table de périodes Description ou nom du code. Table de périodes Description ou nom du code. Date de début La date de début de la période dans laquelle les dates de livraison sont comprises. Date de début La date de début de la période dans laquelle les dates de livraison sont comprises. Date de fin Date de fin de la période dans laquelle les dates de livraison sont comprises. Date de fin Date de fin de la période dans laquelle les dates de livraison sont comprises. Type d'ordre Le type d'ordre désigne le module dont l'ordre est issu ou celui dans lequel il est actuellement accessible. Pour chaque programme de fabrication, un certain nombre de types d'ordres sont autorisés. Numéro de commande Numéro de l'ordre SFC. Le numéro d'ordre est une combinaison de la valeur saisie dans le champ Série d'ordres SFC pour transfert de la session Paramètres de fabrication répétitive (tirpt0100s000) et du premier numéro disponible de cette série. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Date de livraison Date de livraison de l'ordre. Cette date correspond à la date de fin de la commande dont cet ordre est issu. Quantité d'ordre Quantité d'ordre devant être produite. Les estimations de matières et d'heures sont basées sur cette quantité. Quantité livrée Quantité de marchandises fabriquées envoyée au stock. Quantité au rebut Quantité d'articles rejetés durant la fabrication. Zone de programmation Zone physique ou partie de la ligne de fabrication pour laquelle un programme de production a été défini. Les zones de programmation sont définies pour des articles à fabrication répétitive. Zone de programmation Description ou nom du code. Article Article à fabrication répétitive pour lequel le programme de fabrication est autorisé. Remarque Vous devez définir l'article dans la session Articles - Production (tiipd0101m000) et cocher la case Article a fabrication répétitive. Gamme Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Gamme Description ou nom du code. Unité de gamme Quantité de l'article fabriqué sur laquelle est basée la gamme. Une quantité de gamme permet d'inclure des temps d'exécution très courts dans la gamme d'un article. Exemple
Quantité de gamme | 100
Temps de cycle | 60 minutes
Cent articles sont fabriqués sur une durée de 60 minutes. Par conséquent, le temps d'exécution d'un article est de 0,6 minute. Centre goulet d'étranglement Infor LN Détermine le centre goulet d'étranglement qui s'affiche dans ce champ, à partir des données du code Gamme. Vous pouvez déterminer le centre goulet d'étranglement soit en cochant la case Mise à jour automatique de la session Article - Gammes (tirou1101m000), soit en lançant la session Calcul centre goulet d'étranglement et cadence de production (tirou1201m000). Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production ] Montant total que peut produire le centre goulet d'étranglement à la date affichée dans le champ Date de livraison. ] Quantité totale de tous les ordres devant être livrés avant la fin de la date courante. [%] Taux d'utilisation du centre goulet d'étranglement. Infor LN calcule le pourcentage résultant de la division de la quantité cumulée des ordres par la capacité du centre goulet d'étranglement. |