| # Article configurable - Structure (tipcf3100m100) Cette session permet de contrôler et de gérer les données de configuration d'un article configurable. Les données de configuration, c'est-à-dire les nomenclatures génériques, la gamme générique, les caractéristiques de produit et les contraintes sont définies pour permettre la génération des variantes de produits, à la demande des clients par exemple. Un article est configurable lorsque la case Configurable est cochée. Vous pouvez cocher la case Configurable de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Vous pouvez utiliser un article configurable acheté d'une nomenclature pour un article d'assemblage fabriqué ou générique. Les articles d'assemblage fabriqués ou génériques peuvent contenir les composants suivants : articles d'assemblage fabriqués ou génériques, modules d'étude, articles configurables achetés. Pour plus d'informations sur l'obtention d'articles configurables achetés, reportez-vous aux rubriques suivantes : Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration des données de base Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration de la nomenclature Variantes de produit - Articles configurables achetés Remarque Pour les articles configurables achetés, vous pouvez indiquer une quantité supérieure à 1 sur la ligne de nomenclature. Lignes des articles génériques Les lignes des onglets se rapportent aux sessions suivantes : Nomenclature Les lignes de l'onglet Nomenclature se rapportent la session Nomenclatures génériques (tipcf3110m000). Cliquez deux fois sur la ligne de nomenclature pour obtenir des informations plus détaillées. Gamme. Les lignes de l'onglet Gamme se rapportent à la session Gamme générique (tipcf3120m000). Double-cliquez sur l'opération pour obtenir des informations détaillées. Caractéristiques produits Les lignes de l'onglet Caractéristiques produits se rapportent la session Caractéristiques de produit par article configurable (tipcf1101m000). Contraintes Les lignes de l'onglet Contraintes se rapportent la session Article configurable - Contraintes (tipcf2110m000). Lorsque vous sélectionnez un enregistrement sur un onglet, par exemple une ligne de nomenclature ou une caractéristique de produit, vous pouvez utiliser les commandes du menu Vues, Références ou Actions pour exécuter les tâches d'enregistrement. Rubriques liées Configurator (introduction) Procédures PCF Intégration à Fabrication et à Gestion de documents Article générique Code de l'article configurable. Source d'approvisionnement par défaut Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. L'approvisionnement en stock d'un article peut s'effectuer au moyen de commandes clients, d'ordres de fabrication, d'ordres d'assemblage ou d'ordres magasin. La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source. Ce champ permet de déterminer le type d’ordre de réapprovisionnement que Infor LN doit créer si vous saisissez une commande client pour cet article et si le stock physique de cet article n’est pas suffisant. Atelier L’article est obtenu par la création d’un ordre de fabrication. Assemblage L’article est obtenu par la création d’un ordre d’assemblage. Achat L’article est obtenu par la création d’une commande fournisseur. Si le type d’article est Fabriqué ou Générique, ce champ peut contenir Atelier ou Assemblage. Si le type d’article est Référence d'étude, ce champ contient Assemblage et ne peut pas être modifié. Si le type d’article est Acheté, ce champ contient Achat et ne peut pas être modifié. Quantité de nomenclature Nombre d'articles fabriqués auxquels s'applique une nomenclature. La quantité de nomenclature permet de définir de très petites quantités d'articles en tant que composants de nomenclature. Exemple Vous avez besoin de très petites quantités de certaines couleurs pour effectuer le mélange d'un litre de peinture Blanc coton. Pour cela, une quantité de nomenclature de 1 000 litres est définie. Les quantités de composants de la peinture sont les suivantes :
Peinture Blanc coton, 1 000 litres.
Blanc | 999 litres
Jaune | 0,6 litre
Rouge | 0,2 litre
Bleu | 0,2 litre
Quantité de gamme Quantité de l'article fabriqué sur laquelle est basée la gamme. Une quantité de gamme permet d'inclure des temps d'exécution très courts dans la gamme d'un article. Exemple
Quantité de gamme | 100
Temps de cycle | 60 minutes
Cent articles sont fabriqués sur une durée de 60 minutes. Par conséquent, le temps d'exécution d'un article est de 0,6 minute. Impression des articles - Production Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des articles - Production (tiipd0401m000). Articles - Production Cliquez sur cette commande pour lancer la session Articles - Production (tiipd0101m000). Art. gén. - Paramètres pr génération données Cliquez sur cette commande pour lancer la session Art. gén. - Paramètres pr génération données (tipcf3101m000). Tarifs génériques Cliquez sur cette commande pour lancer la session Tarifs génériques (tipcf4101m000). Codes Matrice des tarifs Cliquez sur cette commande pour lancer la session Codes Matrice des tarifs (tipcf4510m000). |