| # Priorité des ordres de fabrication Servez-vous de la session Impr. planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000) pour identifier les ordres de fabrication, les centres de charge, les machines ou les tâches qui nécessitent une attention particulière. Infor LN imprime les données dans l'ordre indiqué dans le champ Imprimer la priorité. Vous pouvez également définir des limites pour le critère spécifié dans le champ Imprimer la priorité. Par exemple, vous pouvez imprimer tous les ordres de fabrication qui ont plus de cinq jours de retard. Vous pouvez trier les données selon les critères suivants : Ratio critique Date d'exigibilité au plus tôt Priorité de l'ordre de fabrication Temps fabrication restant le plus court Marge Le critère Ratio critique est le rapport entre le nombre de jours disponibles pour la fabrication jusqu'à la date de livraison, et le nombre de jours nécessaires à la fabrication. Si la valeur de Ratio critique est inférieure à 1, l'ordre de fabrication est en retard. Le critère Date d'exigibilité au plus tôt est le temps restant jusqu'à la date de livraison de l'ordre de fabrication. Le critère Priorité de l'ordre de fabrication correspond à la valeur du champ Priorité de la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000). Le critère Temps fabrication restant le plus court représente le nombre total de jours de travail encore nécessaires pour un ordre de fabrication. Utilisez ce critère pour imprimer les ordres presque finis. Le critère Marge est égal au nombre de jours disponibles pour la fabrication jusqu'à la date de livraison moins le nombre de jours nécessaires à la fabrication. Si Ratio critique est négatif, l'ordre de fabrication est en retard. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de la session Impr. planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). La Priorité est aussi employée pour désigner l'ordre vers lequel un outil sera retourné. |