| # Valeurs du statut des opérations Description des valeurs Le statut de l'opération fournit des informations sur la phase de l'opération dans le processus de fabrication. Planifié Statut à la création du plan. L'opération n'a pas encore démarré, mais des heures et des quantités ont été planifiés. Prêt a été défini au niveau d'une opération précédente, alors qu'au moins un produit fini était terminé, donnant ainsi le signal que l'opération courante pouvait commencer. Lancé signifie que l'opération a commencé, mais aucune transaction financière (relevé d'heures ou sortie matières) n'a encore eu lieu. L'opération n'est que partiellement terminée. Activé Une transaction d'en-cours a été exécutée sur cette opération. Lorsque le statut de la première opération est Activé, celui de l'ordre est également Actif. Le relevé des heures et la sortie matières pour cette opération ont été effectués. Achevé Tout le travail est achevé pour l'opération. Les quantités déclarées achevées et rejetées correspondent aux quantités finales. Vous pouvez définir ce statut dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000). Si nécessaire, cliquez sur Réinitialiser le statut de l'opération, dans la session de détails Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), afin de changer à nouveau le statut de l'opération de Achevé en Activé. Fermé Les résultats financiers de l'opération ont été calculés et imputés. Les opérations ne peuvent être clôturées que dans Infor LN. Bloqué 'opération a été bloquée dans Pilotage de l'atelier par l'utilisateur ou par un ordre de contrôle qualité. Voir Blocage des opérations. Cycle de vie complet d'une opération d'ordre de fabrication
| Planifié | Lancé | Lancé | Activé | Terminé | Fermé | Bloqué
Déclaration (globale) des opérations achevées | > | > | > | > | > |  |
Sortie matières réalisée à l'aide de l'application Magasin | > | > | > | > |  |  |
Relevé des heures assuré dans l'application Données du personnel | > | > | > | > |  |  |
Clôture de l'ordre/des opérations de fabrication dans CST |  |  |  |  | > |  |
Blocage des opérations | > | > | > | > | > | > | >
Réinitialisation du statut de l'opération | < | < | < | < | < | < | <
Avant d'être terminée, une opération d'ordre de fabrication passe par différents statuts. Lors de ces différentes étapes, plusieurs scénarios sont possibles. Combinaisons possibles de statuts d'ordre de fabrication et de statuts d'opération d'ordre de fabrication
Ordre de fabrication | Opération d'ordre de fabrication
--- | ---
| Planifié | Prêt | Lancé | Activé | Terminé | Fermé | Bloqué
Planifié | x |  |  |  |  |  | x
Programmé | x |  |  |  |  |  | x
Documents imprimés | x |  |  |  |  |  | x
Lancé | x | x | x |  |  |  | x
Activé | x | x | x | x | x |  | x
A achever |  |  |  |  | x |  | x
Terminé |  |  |  |  | x | x |
Fermé |  |  |  |  |  |  |
Archivé |  |  |  |  |  |  |
Selon le statut de l'ordre de fabrication, il existe plusieurs possibilités pour le statut de l'opération de l'ordre de fabrication : Planifié Le statut de l'opération est soit Planifié soit Bloqué. Programmé Le statut de l'opération est soit Planifié soit Bloqué. Documents imprimés Le statut de l'opération est soit Planifié soit Bloqué. Lancé Le statut de l'opération est Planifié, Prêt, Lancé ou Bloqué. Activé Le statut de l'opération est Planifié, Prêt, Lancé, Activé, Terminé ou Bloqué. A achever Le statut de l'opération est soit Terminé soit Bloqué. Terminé Le statut de l'opération est soit Terminé soit Fermé. Rubriques liées Statut de l'opération |