| # Codes motif pour articles rejetés en production Infor LN FP5 Dans Infor LN FP5, la session Impression des rejets (tisfc0403m000) permet d'imprimer les rejets signalés pour des opérations de la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000) mais pas les rejets des ordres de fabrication sans opérations, signalés sur la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000). Nouveau dans Infor LN FP6 Dans Infor LN FP6, l'état imprimé à partir de la session Impression des rejets (tisfc0403m000) a été amélioré. Les rejets pour des ordres de fabrication sans opérations y figurent également. Dans Infor LN FP6, vous pouvez saisir un motif pour les articles rejetés d'une opération ou d'un ordre de fabrication. Au moyen d'un paramètre, vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un motif en cas de rejet. Cependant, si la quantité rejetée équivaut à la quantité de rejet prévue (en raison des rebuts normaux), la saisie d'un motif n'est pas obligatoire. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rejets d’ordres de fabrication. |