| # Graph. utilisation des machines (modification du graphique) (tisfc1511m100) Cette session permet de générer un graphique qui permet de consulter le taux d'utilisation d'une machine sur une période donnée. Ce graphique affiche le total des heures machines disponibles et le total des heures machines requises. Infor LN calcule le total des heures disponibles d'une machine sur la base du calendrier du centre de charge auquel la machine est liée. Si le total des heures disponibles n'apparaît pas dans le graphique, la machine n'est pas liée à un centre de charge. Infor LN prend en compte plusieurs types d'ordres pour calculer le total des heures machines requises: ordres de fabrication planifiés dans Planification d'entreprise; ordres de fabrication SFC non Achevé ou Fermé; ordres de service et de maintenance. Vous pouvez cocher les cases suivantes pour demander l'affichage de la capacité d'un type d'ordre spécifique dans le graphique : Affichage de la capacité utilisée pour les ordres de fabrication Affichage de la capacité utilisée pour les ordres (de fabrication) SFC Affichage de la capacité utilisée pour les ordres de fabrication Vous pouvez également rechercher des informations sur le taux d'utilisation des machines dans les sessions suivantes : Taux d'utilisation des machines par jour (tisfc1505m000) Taux d'utilisation des machines par semaine (tisfc1504m000) Remarque Le graphique n'affiche pas le taux d'utilisation des machines pour un projet PCS. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible Machine Dans Infor LN, objet mécanique permettant la réalisation d'opérations destinées à produire des articles. Les machines sont liées à des taux opératoires. Le taux opératoire et le taux de main-d'oeuvre forment ensemble la base du prix de revient réel des ordres de fabrication. Durée période Durée (en jours) de la période pour laquelle Infor LN calcule le taux d'utilisation des machines. Valeurs autorisées 1 jour 7 jours 14 jours 28 jours Date de début Date de début de la première période pour laquelle Infor LN calcule le taux d'utilisation des machines. Nombre de périodes sur le graphique Nombre de périodes pour lesquelles Infor LN calcule le taux d'utilisation des machines. Nombre de périodes dans la vue Nombre de périodes visibles dans le graphique. Si Infor LN calcule le taux d'utilisation des machines pour un nombre de périodes supérieur à celles visibles dans l'état, cliquez sur Enregistrements suivants dans l'état pour afficher les autres périodes. Affichage de la capacité utilisée pour les ordres de fabrication Si cette case est cochée, la capacité machine requise pour les ordres de fabrication planifiés apparaît dans le graphique. Affichage de la capacité utilisée pour les ordres (de fabrication) SFC Si cette case est cochée, la capacité machine requise pour les ordres de fabrication SFC apparaît dans le graphique. Affichage capacité utilisée pour ordres service et maintenance Si cette case est cochée, la capacité machine requise pour les ordres de service et de maintenance apparaît dans le graphique. Type de graphique Affiche le type de graphique. Valeurs autorisées Graphique à barres 2D Graphique à barres 3D |