| # Combinaison 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Cette session permet de définir des combinaisons qualité qui, en général, se composent de trois parties : le module dont sont issus les contrôles qualité, L'article ou le groupe qualité qui s'applique à la combinaison. le code qualité qui s'applique à cette même combinaison. Un même code Qualité peut être utilisé pour plusieurs combinaisons qualité. Remarque Toutes les caractéristiques qui représentent les variables d'un algorithme doivent figurer dans le même groupe de tests que ce dernier car, dans le cas contraire, cet algorithme ne serait pas généré pour un code Qualité. L'option procédure de test de validation standard vérifie aussi : Que l'article est sérialisé. Que chaque article du groupe qualité est sérialisé. Que les conditions ci-dessus sont remplies, ERPLN vérifie que la quantité test Procédure de test standard associée est supérieure à 1. Si l'article ou tout article dans le groupe test est associé à une quantité test supérieure à 1, ERPLN envoie à l'utilisateur le message d'alerte suivant : L'article (code article) est sérialisé et la quantité test est supérieure à 1. Les données du test seront appliquées à tous les articles sérialisés dans la quantité test. Rubriques liées Procédure de test standard et combinaisons de test Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Les contrôles qualité sont exécutés au sein d'un module ou d'une application. Ce champ sert à sélectionner l'un des modules ou l'une des applications de Infor LN. Valeurs autorisées Origine du contrôle qualité Remarque Vous pouvez gérer les modules et applications dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Paramètres de regroupement Groupe qualité Groupe d'articles ayant des caractéristiques de qualité semblables. Les données définies pour le groupe qualité peuvent être utilisées comme valeurs par défaut pour tous les articles de ce groupe. Groupe qualité Groupe qualité (et tous les articles qu'il contient) pour lequel un contrôle qualité donné est souhaité. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard s'expriment en code Article. Les articles segmentés se composent d'un segment code Projet et d'un segment de base Article (code Article de l'article spécifique). Les segments qui peuvent composer un article sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Remarque La combinaison qualité de l'article (définie dans cette session) annule et remplace celle du groupe qualité auquel appartient l'article. Rubriques liées Utilisation des codes Description de l'article Affiche la description de l'article. Tiers tiers vendeur/ tiers acheteur Tiers Affiche le nom et le code du tiers. Révision de la référence d'étude Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude. Remarque Remarque : Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour la Révision de la référence d'étude indiquée. Rubriques liées Révision de la référence d'étude Description. Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code lié à un produit fini à des fins d'identification et qui peut représenter la ou les variantes du produit fini standard. Vous pouvez rattacher un numéro d'évolution à des articles fabriqués et à des articles achetés. Remarque Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour le Numéro d'évolution indiqué. Rubriques liées Numéros d'évolution Description. Description ou nom du code. Paramètres de contrôle Ctrle qualité recommande Ce champ sert à indiquer comment les résultats peuvent être utilisés. Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Il est alors impossible d'utiliser des tests destructifs. Remarque Ce champ modifie la valeurs du champ QM seulmtrecommandé de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Méthode de blocage pour contrôles La méthode de blocage désigne la manière dont la fabrication, l'achat ou la vente sont interrompus ou contrôlés à des fins de contrôle qualité. Remarque Si la case Ctrle qualité recommande n'est pas cochée, ce champ est inaccessible. Procédure de test standard Code de la procédure de test standard à gérer. Description. Description ou nom du code. Texte Texte Affiche le texte associé aux combinaisons qualité. Gamme La combinaison gamme détermine si un contrôle est requis. La gamme est spécifiée seulement si le contrôle de l'article est obligatoire. Gamme Description ou nom du code. Opération Opération de gamme. La gamme est spécifiée seulement si le contrôle de l'article est obligatoire. Tâche Tâche exécutée durant l'opération. Tâche S'il n'y a qu'une seule tâche pour cette opération, vous ne pouvez pas saisir de valeur dans ce champ. Magasin De Magasin à partir duquel l'article est transféré. Magasin A Magasin vers lequel l'article est transféré. Description du sous-article Affiche la description du sous-article. Déclaration de conformité Si cette case est cochée, le champ de déclaration de conformité dans l'ordre de contrôle est activé. Le contrôle qualité d'ordre créé est utilisé pour la vérification du document. Remarque Si cette case est cochée, indiquant la procédure de test standard est en option. Procédure de test standard Code auquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Puisqu'une seule procédure de test standard peut être utilisée pour un groupe de produits nécessitant les mêmes normes de qualité et les mêmes tests, une seule procédure de test standard peut faire gagner un temps considérable. Description. Description ou nom du code. Contrôle qualité par numéro de série Si cette case est cochée, le contrôle des articles sérialisés (pour Dans ou Pas dans le stock physique) est effectué par numéros de série avec origine de Gamme. Si cette case est cochée, le contrôle des articles sérialisés est effectué de façon anonyme. Remarque Ce champ n'est activé que pour l'origine de Gamme et si le champ Ctrle qualité recommande n'est pas sélectionné. Impression des combinaisons de tests Affiche une option d'impression. Cliquez sur Impression des combinaisons de tests pour imprimer les combinaisons de Tests. Valider la procédure de test standard Affiche une option utilisée pour valider les procédures de test standard. |