| # Segment de ligne - Postes (tiasl1550m000) Cette session permet d'afficher ou de modifier les postes d'un segment de ligne d'assemblage et la relation entre ces derniers. Vous pouvez afficher soit les postes actuellement actifs, soit tous les postes d'un segment de ligne. Pour modifier les données, double-cliquez sur une ligne ou cliquez sur le bouton Nouveau. Les lignes d'assemblage sont constituées d'une série de segments. Ces segments sont eux-mêmes constitués d'un poste tampon et d'un ou de plusieurs postes (jusqu'au tampon suivant). La session Centres de charge (tirou0101m000) permet de lier des postes. Pour définir quels postes seront liés à des segments donnés, à une date donnée, utilisez la session de détails ou la procédure de définition de ligne du Configurateur. Menu Vues, Références ou Actions Le menu Vues, Références ou Actions permet de lancer l'une des sessions suivantes : Poste - Ordres d'assemblage (tiasl6510m000) Tampon - Ordres d'assemblage (tiasl6520m000) Ligne d'assemblage - Affectations et postes (tiasc5520m000) Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez aussi choisir d'afficher soit tous les postes, soit les postes actuellement actifs. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Variantes et ordres d'assemblage de poste Segment de ligne Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Segment de ligne Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Poste Poste ou tampon de ligne qui est lié à un segment de ligne. Type de poste Type du poste d'assemblage. Poste suivant Poste qui vient après le poste ou le poste tampon défini dans le champ Poste. Seul le dernier poste de la ligne d'approvisionnement peut être lié à plusieurs postes situés sur des lignes différentes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Temps de transport des lignes d'assemblage liées Segment du poste suivant Segment de ligne du Poste suivant. Vous ne pouvez pas lier un même poste à plusieurs postes de la même ligne d'assemblage dans la même période d'application. Vous ne pouvez pas lier le dernier poste d'une ligne d'assemblage à plusieurs postes du même segment de ligne dans la même période d'application. Si le poste est lié à un poste du même segment ou de la même ligne d'assemblage, il n'est pas autorisé de lier ce poste à un autre poste de dans même période d'application. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Temps de transport des lignes d'assemblage liées Date d'application Première date à laquelle les postes d'assemblage de cette ligne sont valides. Ce champ doit être renseigné. Date d'expiration Dernière date à laquelle les postes d'assemblage de cette ligne sont valides. Si ce champ est vide, les postes sont toujours valides. |