| # Date d'application des matières et opérations Dates d'application et dates d'expiration/de péremption. Les lignes de matière d'une nomenclature et les opérations d'une gamme ont une période de validité limitée pendant laquelle vous pouvez les utiliser pour un ordre de fabrication. La période de validité de chaque matière et opération apparaît dans les champs Date d'application et Date d'expiration des sessions suivantes : Nomenclature (tibom1110m000) Opérations de gammes (tirou1102m000) Ces périodes de validité permettent d'enregistrer des données historiques sur la structure d'un produit. La dernière date d'expiration possible est le 19 janvier 2038. Si vous ne saisissez pas de date d'expiration, Infor LN indique automatiquement la date du 01/19/38. Matières dans la nomenclature Vous pouvez saisir plusieurs lignes de matière pour un numéro de position. Chaque ligne a sa propre période de validité afin que les différentes lignes puissent être utilisées successivement. Les lignes se distinguent par un numéro de séquence qui suit le numéro de position.
Exemple
N° de position | Séquence série | Article | Qté. | Date d'application | Date d'expiration
--- | --- | --- | --- | --- | ---
10/ | 1 | B00012 | 24 pièces | 01/01/90 | 03/03/93
10/ | 2 | B01037 | 24 pièces | 03/03/93 | 06/06/93
10/ | 3 | B01037 | 20 pièces | 06/06/93 | 01/19/38
10/ | 1 | M00243 | 4 pièces | 01/01/90 | 01/19/38
Le 3 mars 1993, 24 pièces de l'article B00012 ont été remplacées par 24 pièces de l'article B01037. Le 6 juin 1993, la quantité a été réduite à 20 pièces. Remarque Les périodes de validité ne doivent pas se chevaucher. Si elles le font, Infor LN utilise la première matière ou opération correcte et ignore le reste. Opérations d'une gamme Vous pouvez saisir plusieurs versions d'une opération dans une gamme. Chaque version possède sa propre période de validité. Les lignes se distinguent par un numéro de séquence qui suit le numéro d'opération. Date d'application d'un ordre de fabrication Lors de la création d'un ordre de fabrication, les matières et les opérations correctes à la date courante sont utilisées sauf si une date d'application différente est définie dans le champ Référence de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Exemple Si vous souhaitez planifier un changement de matière pour un article fabriqué à une date ultérieure (le 3 mars par exemple), procédez comme suit : Définissez le 3 mars comme date d'expiration de la matière courante. Saisissez la nouvelle matière avec le même numéro de position que l'ancienne (mais avec un numéro de séquence différent). Définissez le 3 mars comme date d'application. |