| # Capacité CTP Capacité CTP fait référence aux informations sur la capacité en ressources disponible. Ces informations sont utiles dans le cadre des promesses de livraison. La capacité CTP peut être exprimée de deux manières : Capacité CTP d’une ressource: capacité d’une ressource qui est toujours disponible pour une production supplémentaire jusqu'à une période donnée (incluse). Capacité CTP d’un article plan: quantité d’un article qui peut être produite en fonction de la capacité CTP d’une ressource ou de la capacité CTP de toutes les ressources qui sont CTP critiques Un contrôle capacité CTP est basé sur la capacité CTP d’un ensemble de ressources critiques. Lorsqu'une commande client est reçue, un contrôle CTP de la disponibilité des ressources peut être effectué. En règle générale, un contrôle capacité CTP s’effectue dans les situations suivantes : le DAV d’un article est contrôlé ; le DAV de l’article est insuffisant pour couvrir la demande en question ; les contrôles de capacité CTP sont activés pour l'article concerné : vous avez coché la case Capacité CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Remarque Un contrôle CTP multiniveau total peut aussi comporter des contrôles de capacité CTP à des niveaux inférieurs (composants). Ceci dépend du fait que vous ayez coché ou non la case Critique pour CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) pour l’article (ou composant) concerné. Remarque Pour exécuter un contrôle CTP pour un article, il n'est pas nécessaire qu'il existe un plan directeur article pour l'article. Cependant, seules les ressources pour lesquelles il existe un plans directeur de ressources sont prises en compte. Préparation des contrôles CTP/composant Pour définir des contrôles de capacité CTP, procédez comme suit : cochez la case Capacité CTP dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000) pour l’article concerné ; cochez la case Critique pour CTP de la session Ressource (cprpd2100m000) pour les ressources de la liste des capacités critiques (BCC) que Infor LN doit prendre en compte pour les contrôles de capacité CTP. Pour désactiver le contrôle de capacité CTP pendant l'exécution d'une vérification particulière, désélectionnez la case Capacité de la session Traitement DAV (cprrp4800m000). Rubriques liées Engagement sur livraison, vue générale Types de contrôles DAV et CTP Calcul de la capacité CTP Réservations capacité CTP Composant CTP et capacité CTP pour les clusters |