| # Reprogrammation des ordres d'assemblage Notez que le sens dans lequel vous déplacez un ordre se situe sur l'échelle du temps. Si vous déplacez un ordre en amont, vous le déplacez à une date antérieure. La position de séquence de ligne est également en amont. Si vous déplacez un ordre en aval, vous le déplacez à une date ultérieure. La position de séquence de ligne est également en aval. Il existe deux types de modification : déplacement et échange. Sélectionnez le type de modification que vous souhaitez apporter. Exemple La séquence originale est `1-2-3-4-5`. Si vous : échangez les ordres `1` et `4`, ces ordres sont inversés mais rien d'autre ne change. Donc, la séquence `1-2-3-4-5` devient 4- 2-3- 1-5. déplacez un ordre, l'ordre est retiré de son emplacement pour être inséré dans un autre emplacement. Tous les ordres entre l'emplacement initial et le nouvel emplacement sont décalés d'une place vers la position initiale. En conséquence, les ordres situés entre ces deux positions sont déplacés dans la direction opposée à celle du déplacement. Donc, si vous déplacez l'ordre `4` de trois places en amont, la nouvelle séquence est `4-1-2-3-5`. Les ordres `1, 2` et `3` se sont déplacés d'une place en aval. Mais, si vous déplacez l'ordre 1 de trois places en aval, la nouvelle séquence est `2-3-4- 1-5` et les ordres `2, 3` et `4` se sont déplacés d'une place en amont. Remarque Seuls les ordres ayant le statut Planifié peuvent être échangés ou déplacés. Si l'ordre échangé/déplacé à une nouvelle date de sortie de ligne planifiée, antérieure à la date de référence de l'ordre, le système vous demande si vous souhaitez continuer. La raison en est la suivante : La date de référence sert à déterminer à quel moment le contenu d'un ordre est correct. Le contenu d'un ordre correspond, entre autres, aux matières et aux opérations requises. Par conséquent, si la date de sortie de ligne est antérieure à la date de référence, des problèmes peuvent survenir car la fabrication est basée sur le contenu d'un ordre qui n'est pas encore correct. Par exemple, la fabrication d'une certaine caractéristique du produit n'est pas encore possible parce que les machines nécessaires ne sont pas encore opérationnelles. C’est pourquoi Infor LN vous demande si vous souhaitez poursuivre lorsqu’une telle situation se produit. Si vous poursuivez, les messages sont enregistrés. Vous pouvez afficher les messages dans la session Messages d'assemblage (tiasc0501m000). Si nécessaire, le planificateur peut agir sur ses commandes. Les nouvelles dates de sortie de ligne planifiées des ces ordres d'assemblage (variantes de produits) sont communiquées à Configurator. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage |