| # Metodi di ispezione per materiali Se nella sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000) è selezionata la casella di controllo QMS implementato per Materiale (BOM), è possibile utilizzare il package Gestione qualità per controllare i materiali delle operazioni di produzione. È possibile definire i requisiti di qualità per ciascun materiale. Se si seleziona la casella di controllo Materiale (BOM) della sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000), è possibile aprire la sessione Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000) dalla sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Di seguito sono riportati alcuni possibili scenari di implementazione del package Gestione qualità per i materiali: I materiali vengono ispezionati, ma gli ordini di ispezione non influiscono sugli ordini di produzione (metodo A). È necessario ispezionare i materiali prima di poterli prelevare per un ordine di produzione (metodo B). Il valore del campo Metodo di blocco per ispezioni della sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000) determina quale metodo è possibile utilizzare. Se il campo Metodo di blocco per ispezioni è impostato sul valore Continua, viene utilizzato il metodo A. Se il campo Metodo di blocco per ispezioni è impostato sul valore Blocca, viene utilizzato il metodo B. Il valore di questi campi viene determinato sulla base dei dati immessi nelle seguenti sessioni: Combinazioni di test (qmptc0111m000) Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000) Argomenti correlati Operazioni di produzione Controllo della qualità dei prodotti finiti Controllo della qualità dei materiali |