| # Cicli di operazioni principali e opzioni dei cicli di operazioni Un ciclo di operazioni principale identifica un insieme di operazioni da eseguire. È possibile collegare uno o più cicli di operazioni principali a un articolo. Ad esempio, Riparazione e Revisione sono cicli di operazioni principali che è possibile applicare a una macchina. Un'opzione del ciclo di operazioni è un'ulteriore specifica di un ciclo di operazioni principale. Ad esempio, Riparazione dopo 2000 ore-macchina e 3000 ore-macchina. L'opzione del ciclo di operazioni è costituita da un set di operazioni (definite nel ciclo di operazioni principale) che possono essere eseguite su un articolo. Ciascuna operazione presenta le seguenti caratteristiche: È basata su un'attività di riferimento. È identificata da un numero di sequenza univoco. Le operazioni aggiunte a un'opzione del ciclo di operazioni devono avere le stesse caratteristiche, ad esempio lo stesso centro di lavoro. Esempio È stato definito il ciclo di operazioni principale MR1 per la revisione della macchina 1. Si desidera eseguire la revisione della macchina 1 dopo 600 ore-macchina, 1000 ore-macchina e 2000 ore-macchina. Viene creata l'opzione 1 per le operazioni da eseguire dopo 600 ore-macchina, l'opzione 2 per le operazioni da eseguire dopo 1000 ore-macchina e l'opzione 3 per le operazioni da eseguire dopo 2000 ore-macchina. A questo punto è possibile creare una matrice ciclo di operazioni per il ciclo di operazioni principale. In questa matrice è possibile memorizzare il set di operazioni da eseguire per ciascuna opzione del ciclo di operazioni. Di seguito sono elencate le operazioni definite per il ciclo di operazioni principale MR1:
Numero di sequenza | Attività di riferimento
1 | Ispezione
2 | Disassemblaggio
3 | Pulitura
4 | Sostituzione parte 124
5 | Sostituzione parte 125
6 | Sostituzione parte 124
7 | Test
Per l'opzione 1 è necessario eseguire le operazioni 1, 2, 3, 4 e 7. Per l'opzione 2 è necessario eseguire le operazioni 1, 2, 3, 5 e 7. Per l'opzione 3 è necessario eseguire le operazioni 1, 2, 3, 6 e 7. Nota È inoltre possibile creare una matrice ciclo di operazioni per gli articoli con numero di serie. |