| # Trigger di manutenzione per Set di trigger (tsmdm0668m000) Utilizzare questa sessione per creare trigger di manutenzione numerici e alfanumerici per il set di trigger di manutenzione specifico. Nota È possibile definire trigger di manutenzione con un messaggio trigger, una raccomandazione predefinita e un'attività follow up predefinita. Argomenti correlati Ispezioni di assistenza e scenari di manutenzione preventiva Set di trigger manut. Il set di trigger di manutenzione contenente i trigger di manutenzione validi per il tipo di misura. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo di misura Il tipo di misura per cui viene definito il trigger di manutenzione. Nota Se il trigger di manutenzione è di tipo alfanumerico, la misura deve essere di tipo alfanumerico basato su condizioni. Se invece il trigger di manutenzione è di tipo numerico, la misura deve essere di tipo contatore o di tipo numerico basato su condizioni. Descrizione Descrizione o nome del codice. Valore normale (numerico) Il valore normale per il tipo di misura numerica. Unità L'unità del valore normale. Valore normale (alfanumerico) Il valore normale per il tipo di misura alfanumerica. |