| # Gruppi test (qmptc0136m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i gruppi di test per ID qualità. I dati definiti in base a un gruppo di test sono validi per tutte le caratteristiche specificate per tale gruppo. Nella sessione di dettagli è possibile definire e/o gestire i gruppi di test per ID qualità. Argomenti correlati Procedura di test standard e combinazioni di test Procedura test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Metodologia Tipo di test Il metodo in base al quale i campioni vengono prelevati dalla quantità dell'ordine. Valori consentiti: 100: vengono ispezionati tutti gli articoli. La dimensione del campione e la quantità dell'ordine coincidono. Campionamento singolo: viene ispezionato un unico campione da tutta la quantità ordine. Campionamento continuo: questo di tipo di campionamento si verifica solo per una produzione di massa e viene utilizzato per il controllo del processo di elaborazione. Regola di campionamento: viene applicata una regola specifica che determina la modalità e i tempi di prelievo del campione e lo standard di ispezione correlato. Unità di misura frequenza Unità di misura in cui viene espressa la dimensione del campione. Nota L'unità di misura della frequenza e l'unità di misura della quantità ordine non devono essere uguali. In questo caso, tuttavia, sarà necessario utilizzare un appropriato fattore di conversione. Se non è disponibile alcuna conversione, come unità di misura della frequenza viene utilizzata l'unità di misura delle scorte. Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Nota Non è possibile continuare la procedura di ispezione se la quantità ordine è inferiore alla quantità di frequenza, ad esempio se la prima è pari a 40 e la seconda a 50. In questo caso, non è possibile generare campioni ed è necessario diminuire la quantità di frequenza. Percentuale La dimensione del campione corrisponde alla quantità totale da sottoporre a test. In questo campo viene espressa come percentuale della quantità ordine o della quantità di frequenza (se nel campo Tipo di test è stato selezionato Campionamento continuo). Esempio
Tipo di test | Campionamento singolo
Quantità ordine | 10000 | 20000 pezzi
Percentuale | 1% | 1%
Dimensione campione | 100* | 200* pezzi
* Se la quantità ordine viene modificata, la dimensione del campione viene aggiornata automaticamente. Unità di misura campione L'unità in cui viene espressa la dimensione del campione. Se la dimensione del campione è espressa come percentuale, viene utilizzata l'unità della quantità ordine, che è l'unità di misura delle scorte. L'unità di misura del campione e l'unità di misura della quantità ordine non devono essere uguali. Dimensione campione La quantità totale di tutti i campioni da testare della quantità ordine, espressa nell'unità di misura della dimensione del campione. In questo campo è una quantità fissa.
Esempio
Quantità ordine | 10000 | 20000 pezzi
Percentuale | 0% | 0%
Dimensione campione | 50 | 50 pezzi
Quantità test La parte della quantità del campione sottoposta al test ogni volta. Spiegazione: un campione di 5 kg viene testato 1 kg alla volta. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità sottoposta a test. Regola camp. La regola di campionamento correlata al gruppo di test. Nota Questo campo è abilitato se il campo Tipo di test è impostato su Regola di campionamento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Livello di qualità accettabile La percentuale massima di campione utilizzata nel test che può essere rifiutata per consentire l'approvazione della quantità dell'articolo. Ad esempio, se il livello di qualità accettabile è 20%, la quantità dell'articolo viene approvata solo se la quantità rifiutata è inferiore o uguale al 20%. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette 100% nel campo Livello di qualità accettabile. Argomenti correlati Esempi di livello di qualità accettabile (AQL) Testo Testo Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il testo correlato al Gruppo test. |