| # Pianificazione degli ordini di produzione di articoli generici Il ciclo di produzione generico, definito nella sessione Articolo configurabile - Struttura (tipcf3100m100), è diverso dal ciclo di produzione normale. Le operazioni utilizzate nel ciclo di produzione dipendono dalla configurazione. Esempio Due operazioni potrebbero escludersi a vicenda, ovvero è selezionata l'operazione 10 oppure l'operazione 20. In questo caso non è necessaria una sequenza di operazioni. Pertanto, l'operazione di un ciclo di produzione generico ha vari parametri utili per la pianificazione: Tempo di produzione pianificato Percentuale pianificazione Intervallo lead time Per il lead time viene considerata la percentuale di pianificazione.
    Lead time operazione = tempo di produzione pianificato * percentuale pianificazione
L'intervallo lead time è utilizzato per stabilire l'inizio della sequenza di operazioni. Ordine di produzione pianificato per articolo generico Argomenti correlati Calendari in Pianificazione aziendale Orizzonti e periodi di congelamento Fusi orari in Pianificazione aziendale |