| # Controllo dell'input/output Dati relativi al controllo dell'input/output Il controllo dell'input/output consente di valutare l'efficienza delle macchine in un centro di lavoro. È possibile confrontare l'input effettivo con l'input pianificato per rilevare se il centro di lavoro o la macchina lavorano al massimo delle possibilità in modo da non causare un abbassamento della produttività. Per individuare i problemi che si possono verificare in un centro di lavoro o in una macchina, è possibile invece confrontare l'output effettivo e l'output pianificato. La differenza tra l'input e l'output viene definita coda. Il controllo dell'input/output consente di confrontare la coda effettiva con la coda pianificata. La differenza tra queste quantità viene definita scostamento coda. È inoltre possibile definire una coda desiderata nel campo Coda desiderata della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) e confrontarla con la coda effettiva. Lo scostamento coda desiderato è costituito dalla coda effettiva meno la coda desiderata. Una misura delle prestazioni aggiuntiva fornita dal controllo dell'input/output è il fattore di carico dimostrato. Utilizzo del controllo dell'input/output Nella sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) impostare i parametri appropriati: Il parametro Metodo di aggiornamento controllo I/O indica se il periodo prefissato è costituito da un numero di settimane o di giorni. Il parametro Numero periodi per generazione dati I/O indica il numero di giorni o di settimane presenti in tale periodo. La casella di controllo Includi operazioni parzialmente completate (predefinito) indica se LN prende in considerazione le operazioni del ciclo di produzione completate solo in modo parziale per calcolare i valori di input/output. Il valore di tale casella di controllo costituisce l'impostazione predefinita per la casella di controllo delle sessioni Generaz. contr. input/output centri di lavoro (tisfc3210m000) e Generaz. dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000), in cui è tuttavia possibile sovrascriverlo. Definire critici i centri di lavoro di cui si desidera visualizzare i dati di input/output. Per effettuare questa operazione, selezionare la casella di controllo Critico inpianif. della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) relativa al centro di lavoro. Utilizzare le sessioni Generaz. contr. input/output centri di lavoro (tisfc3210m000) e Generaz. dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000) per generare i dati. È possibile visualizzare i dati relativi ai centri di lavoro nella sessione Controllo input/output centro di lavoro (tisfc3510m000) e quelli relativi alle macchine nella sessione Controllo input/output macchina (tisfc3520m000). I dati possono essere visualizzati graficamente nella sessione Diagr. contr. input/output centro di lavoro (tisfc3710m000) e nella sessione Diagramma controllo input/output macchina (tisfc3720m000). Quando i dati di input/output non sono più necessari, è possibile eliminarli nelle sessioni Eliminaz. contr. input/output centro di lav. (tisfc3212m000) e Eliminazione controllo input/output macchina (tisfc3222m000). Centri di lavoro condivisi Nelle sessioni di stampa e di visualizzazione diagramma, è possibile scegliere di eseguire il report dei dati per centri di lavoro condivisi. Per ciascun centro di lavoro primario, i dati di tutti i relativi centri di lavoro secondario vengono aggiunti complessivamente nel report. Per ciascun centro di lavoro secondario, vengono stampati i dati del centro di lavoro specifico nella relativa società. Nota Non è possibile visualizzare i dati relativi ai centri di lavoro condivisi nelle sessioni Controllo input/output centro di lavoro (tisfc3510m000) e Controllo input/output macchina (tisfc3520m000). Argomenti correlati Centri di lavoro condivisi Gruppi ordini di produzione - Panoramica funzionale Pianificazione scorte (INP) |