| # Implementazione dell'Ispezione primo articolo Un documento Ispezione primo articolo contiene i dati necessari per eseguire l'ispezione primo articolo per un articolo specifico. Un documento Ispezione primo articolo è un numero univoco collegato a una combinazioni di dati specifica (articolo, revisione, codice identificativo di configurazione, Business Partner, magazzino 'Destinazione spedizione' e data di ricevimento pianificata) che viene utilizzata da Infor LN per completare l'ispezione dell'articolo. È possibile creare un documento Ispezione primo articolo manualmente. Il documento Ispezione articolo primo articolo viene creato manualmente se l'ispezione richiesta è oltre le regole predefinite. Quando viene creato un nuovo documento Ispezione primo articolo in Infor LN, lo Stato è Richiesto. Se viene creato un ordine di acquisto/ordine di produzione/contratto di acquisto, in Infor LN viene verificato se l'articolo richiede l'Ispezione primo articolo. I dati della combinazione specificati per l'ordine di acquisto o il contratto di acquisto vengono verificati con i dati della sessione Regole per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). In Infor LN viene utilizzata la seguente sequenza per la convalida nella sessione Ispezione primo articolo (qmptc2150m900): Se è disponibile un documento Ispezione articolo iniziale per questa combinazione Se è applicabile la data indicata nel campo Valido fino al della combinazione Se i criteri sono soddisfatti, per impostazione predefinita nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto viene inserito il valore del campo Reportistica conformità nella sessione Regole per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). Il fornitore può visualizzare i documenti di conformità collegati al codice dall'ordine/contratto di acquisto. Nota In produzione, se vengono trovati i criteri di associazione, viene impostato il flag Ispezione primo articolo nell'ordine di produzione. Se l'ordine di acquisto è approvato o se il contratto di acquisto è impostato su Attivo, in Infor LN viene creato un nuovo documento Ispezione primo articolo se non viene trovato il record che soddisfa uno dei criteri sopra menzionati. Nota Una volta rilasciato l'ordine di produzione, se non viene trovato il record che soddisfa uno dei criteri sopra menzionati, viene creato un nuovo documento Ispezione primo articolo per il tipo di origine Produzione (SFC). Nel modulo Magazzino non è specificato un flag Ispezione primo modulo. Durante la conferma dei dati relativi al ricevimento in magazzino, viene eseguita la verifica se è richiesta un'ispezione QM. Se il flag è impostato su Sì, viene creata un'ispezione ordine. Se è richiesta un'ispezione QM, viene verificato di nuovo se è disponibile il documento Ispezione primo articolo. Se: Il documento esiste, lo stato del documento è impostato su In elaborazione. Il documento Ispezione primo articolo non esiste, viene verificato se è necessaria un'ispezione per la transazione in base alle regole per ispezione primo articolo. Se vengono soddisfatti questi criteri, viene creato un documento Ispezione primo articolo con stato In elaborazione e l'ispezione ordine creata fa riferimento a questo documento Ispezione primo articolo. Per visualizzare i documenti Ispezione primo articolo creati per un articolo specifico, è possibile utilizzare la sessione Documenti ispezione primo articolo (qmptc2151m000). Implementazione dell'ispezione primo articolo Istruzione 1. Nella sessione Ordine di ispezione (qmptc1100m100): Verificare le righe dell'ordine ispezione. Nota Per impostazione predefinita, viene inserita la procedura di test standard definita nella sessione Regole per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). Specificare i risultati dei dati del test. Completare l'ordine di ispezione. Istruzione 2. Nella sessione Ispezione ordine (qmptc1620m000): Impostare lo stato dell'ordine su Completo. Se l'ispezione ordine viene accetta, lo stato del documento Ispezione primo articolo viene impostato su Approvato. Nota Se lo stato dell'ispezione ordine è Parzialmente accettato o Rifiutato, lo stato del documento Ispezione primo articolo viene impostato su Non riuscito e viene generata un nuovo numero di sequenza per ispezione primo articolo. Istruzione 3. Elaborare e chiudere l'ispezione ordine nella sessione Ispezione ordine (qmptc1620m000). |