| # Ispezioni relative ad articoli acquistati Quando si utilizza la funzionalità di ispezione per l'acquisto di articoli, in Infor LN viene creato automaticamente un ordine di ispezione per ogni ricevimento. È possibile utilizzare gli ordini di ispezione per definire i dati da utilizzare per testare la qualità degli articoli acquistati. Parametri di impostazione dei dati di ispezione Utilizzare la sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000) per definire i parametri per l'ispezione della qualità. In questa sessione: Selezionare la casella di controllo Acquisti (PUR) nella casella di gruppo QM implementato. Selezionare la casella di controllo Acquisti (PUR) nella casella di gruppo Ispezioni specifiche. Se questa casella di controllo è selezionata, i dati delle ispezioni specifiche per ordine vengono lasciati inalterati, anche in caso di modifica dei dati principali dell'ordine di acquisto correlato. Per sovrascrivere i risultati consigliati delle ispezioni, selezionare la casella di controllo Acquisti (PUR) nella casella di gruppo QM solo consigliato. Avvio dell'ordine di ispezione dall'approvvigionamento Istruzione 1. Creazione di un ordine di acquisto È possibile creare ordini di acquisto nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900): Automaticamente, da varie origini, come Pianificazione aziendale, Vendite, Assistenza e così via Tramite la copia di un ordine esistente nella sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) Manualmente Istruzione 2. Approvazione dell'ordine di acquisto Approvare l'ordine tramite l'opzione Approva della sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900). L'approvazione è una fase obbligatoria della procedura relativa all'ordine di acquisto. L'esecuzione delle attività di tale procedura ha inizio con l'approvazione dell'ordine da parte di un utente. Istruzione 3. Inoltro dell'ordine di acquisto al magazzino Inoltrare l'ordine di acquisto al package Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Istruzione 4. Gestione dei ricevimenti Immettere i dati dei ricevimenti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Istruzione 5. Conferma dei ricevimenti Confermare i ricevimenti tramite l'opzione Conferma della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Istruzione 6. Analisi dell'ordine di ispezione generato Analizzare l'ordine di ispezione standard generato nella sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). È possibile gestire l'ordine di ispezione in questa sessione soltanto finché l'ispezione non è stata elaborata. Istruzione 7. Gestione delle righe dell'ordine di ispezione Gestire le righe dell'ordine di ispezione tramite la sessione Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000). Per ogni combinazione di elemento caratteristico e di caratteristica, viene definita una riga di ispezione. È possibile modificare i dati correlati alle caratteristiche per un ordine di ispezione specifico. Istruzione 8. Revisione dei campioni Per ogni ordine di ispezione, rivedere campioni diversi con dimensioni diverse e date e ore diverse tramite la sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000). Infor LN verifica che il totale di tutti i campioni corrisponda alla dimensione del campione. Istruzione 9. Immissione dei dati di test Immettere i dati di test nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) o nella sessione Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000). La sessione in cui devono essere immessi i dati di test dipende dalle impostazioni di Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000). Infor LN genera i risultati definiti per tale caratteristica specifica. Istruzione 10. Completamento delle ispezioni di ordini Completare il processo di ispezione per ordine, per origine o per magazzinaggio nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000). Dopo che l'ordine di ispezione è stato impostato come completato, viene verificato automaticamente se sono stati definiti tutti i dati di test. In caso contrario, non sarà possibile completare l'ordine di ispezione. LN consente di completare il processo di ispezione dell'ordine soltanto dopo la definizione dei dati di test. Istruzione 11. Elaborazione dell'ispezione dell'ordine Elaborare gli ordini di ispezione per ordine di ispezione, origine e ispezione di magazzinaggio tramite la sessione Elaborazione ordini di ispezione (qmptc1204m000). Istruzione 12. Approvazione o scarto degli articoli di acquisto Valutare i pezzi conformi e non conformi nell'ambito della dimensione del campione. In base a questa valutazione, vengono calcolate automaticamente le quantità accettate e scartate effettive mediante un confronto con il livello di qualità accettabile (AQL) specificato nella sessione di dettagli Gruppi test (qmptc0136m000). Se la percentuale di quantità accettata risulta inferiore al valore AQL, viene scartato l'intero ordine o lotto. In caso di campionamento continuo, viene scartata la parte dell'ordine visualizzata nel campo Frequenza. I risultati dell'ispezione vengono visualizzati nella sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). nella quale è possibile approvare, scartare o distruggere le merci. Istruzione 13. Analisi dei risultati effettivi dell'ispezione Analizzare i risultati effettivi dell'ispezione tramite la sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). Le quantità visualizzate nei campi relativi alla quantità da accettare consigliata e alla quantità da scartare consigliata verranno memorizzate al termine dell'elaborazione dell'ordine di ispezione. Istruzione 14. Chiusura dell'ordine di ispezione Chiudere l'ordine di ispezione tramite la sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). Selezionare l'ordine di origine da chiudere, quindi chiudere l'ordine di ispezione dal menu Specifico. Lo stato verrà impostato automaticamente su Elaborato. Argomenti correlati Procedura per l'ordine di acquisto Ispezioni di magazzino e origine dell'ordine Procedure di ispezione relative a ricevimento e ingresso - dettagli Ispezioni di magazzino |