| # Definizione della distinta dei materiali critici Una BCM consente di pianificare eventuali articoli collo di bottiglia nel processo di produzione. Esempi tipici di articoli collo di bottiglia sono i componenti con tempi di risposta prolungati e assemblaggi secondari con elevata assegnazione di capacità per i sistemi di produzione interni o esterni. Un'importante caratteristica di Pianificazione aziendale è il campo Magazzino disponibile nella sessione Distinta materiali critici (cprpd3120m000). È necessario compilarlo per evitare che durante una simulazione del piano principale Pianificazione aziendale esploda la domanda dipendente in un magazzino diverso rispetto a quello di una pianificazione basata sugli ordini. Se nella riga distinta base della sessione Distinta base (tibom1110m000) è specificato un magazzino, LN utilizza questo magazzino per compilare il campo Magazzino. In caso contrario, LN utilizza il magazzino specificato nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) per l'articolo. È inoltre possibile compilare il campo Magazzino manualmente. È possibile definire la distinta materiali critici manualmente in questa sessione oppure scegliere Genera distinta materiali critici ordini dal menu Specifico per fare sì che venga generata automaticamente. In quest'ultimo caso, LN esplode la BOM di produzione al livello BOM critico minimo nel quale è possibile individuare un articolo critico. Per ulteriori informazioni, vedere Articoli critici. Nota Se LN crea una distinta dei materiali critici, considera le date di validità e di scadenza degli articoli, ovvero la validità dell'articolo. Nota È inoltre possibile generare una BCM per articoli generici. Argomenti correlati Generazione del fabbisogno di materiali critici Articoli critici Panoramica della pianificazione principale Livelli di piano e famiglie di prodotti Magazzino nella riga BCM |