| # Materiali stimati (ticst0101m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco delle quantità stimate di materiali utilizzati in un ordine di produzione e per visualizzare o gestire i materiali necessari all'esecuzione di un ordine di produzione. Argomenti correlati Costi materiale stimati ed effettivi Controllo della qualità dei materiali Prelievo di materiali dal magazzino per lo scarico a consuntivo Sequenza di righe materiale stimato Panoramica degli indicatori di riferimento Articoli fantasma Aggiunta ed esplosione di fantasmi in un ordine di produzione Integrazione di Produzione e Gestione documenti (DOC) Divisioni degli ordini di produzione - Panoramica Ripartizione costi Ripartizioni dei costi in Pianificazione aziendale e Produzione Pegging in Produzione Ordine di produzione L'ordine di produzione per il quale vengono utilizzati i materiali. Argomenti correlati Gruppi ordini di produzione - Panoramica funzionale Stato ordine Lo stato dell'ordine di produzione. Valori consentiti Stato ordine Articolo principale L'articolo prodotto in base all'ordine di produzione. Articolo elaborato L'articolo principale o l'articolo fantasma in relazione al quale viene eseguita l'operazione. Se nel campo Articolo elaborato non è specificato lo stesso articolo del campo Articolo principale, l'articolo elaborato è un articolo fantasma. In questo caso, il ciclo di produzione dell'articolo fantasma è collegato a quello dell'articolo principale. Se l'articolo elaborato non è un fantasma, l'articolo principale e quello elaborato coincidono. Argomenti correlati Articoli fantasma Costi stimati bloccati Se la casella di controllo è selezionata, non è più possibile modificare i materiali stimati. Il momento specifico in cui LN blocca i costi stimati dipende dal valore del campo Momento blocco di costi stimati della sessione Ordini di produzione (tisfc0101s000). Ordinata La quantità ordine da produrre. Le stime relative a materiali e ore sono basate su questa quantità. Quantità ordinata L'unità di misura scorte nella quale LN esprime la quantità ordinata. Scarica materiali a consuntivo Se la casella di controllo è selezionata, i materiali per l'ordine di produzione vengono prelevati tramite scarico a consuntivo. Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato soltanto se nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO) First In First Out (FIFO)) definito nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000). Argomenti correlati Scarico a consuntivo Panoramica degli articoli con numero di serie Posizione Il numero di posizione identifica il materiale stimato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). . Operazione L'operazione che utilizza il materiale. Se per l'ordine di produzione sono state specificate delle operazioni, è necessario immetterne una. Se per l'ordine di produzione non è stata specificata alcuna operazione, LN presuppone che il materiale sia necessario all'inizio della produzione. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Distinta base (tibom1110m000). Se questo materiale viene sottoposto a scarico a consuntivo, non è possibile modificare questo campo, se questo comporta una variazione della quantità da sottoporre o già sottoposta a scarico a consuntivo. Nota Se un materiale viene utilizzato in più operazioni, è necessario collegarlo alla prima operazione in cui viene utilizzato. È inoltre possibile immettere il materiale più di una volta e specificarne la quantità per ciascuna operazione. Argomenti correlati Collegamento di materiali a operazioni Scarico a consuntivo Articolo L'articolo utilizzato come materiale in fase di produzione. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota Si applica solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto. Magazzino Il magazzino da cui viene prelevato il materiale. Valori consentiti È necessario immettere un magazzino di tipo Normale o Reparto produzione. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Magazzino della sessione Distinta base (tibom1110m000). Nota Se si utilizza un magazzino del reparto produzione, gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino al magazzino del reparto produzione prima che vengano prelevati. In tal caso, quando si rilascia o si genera l'ordine di produzione (a seconda del parametro Sposta allocazione in magazzino reparto produzione), l'allocazione del materiale passa al magazzino del reparto produzione. È possibile verificare il tipo di magazzino nel campo Tipo di magazzino della sessione Magazzini (tcmcs0503m000) di Dati comuni. Non è più possibile modificare il campo nei seguenti casi: È iniziato il prelievo del materiale dal magazzino. I costi stimati sono bloccati. La quantità stimata non è uguale a zero. Il prezzo di valutazione nel magazzino è diverso. Argomenti correlati Utilizzo dei magazzini del reparto produzione Prelievo di materiale - Panoramica Data allocazione La data e l'ora di un movimento tempificato delle scorte, ovvero la data e l'ora in cui il materiale allocato all'ordine di produzione viene incluso nelle transazioni delle scorte pianificate del package Magazzino. Quantità netta Quantità di un componente o di un materiale teoricamente necessaria per produrre una determinata quantità di un prodotto. Questa quantità viene definita netta perché a livello pratico è possibile che sia necessaria una quantità maggiore per compensare alcune perdite del materiale o del prodotto. Se si utilizzano articoli con numero di serie, la quantità visualizzata in questo campo può essere inferiore al valore previsto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie. Argomenti correlati Calcolo della quantità stimata Costi materiale stimati ed effettivi Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie Quantità stimata La quantità stimata di materiale necessaria in base alle quantità nette specificate nella distinta base (BOM), tenendo conto degli incrementi di materiale per compensare la perdita dovuta a scarto e resa. Argomenti correlati Calcolo della quantità stimata Scarico a consuntivo Se la casella di controllo è selezionata, per il prelievo del materiale viene applicato il metodo di scarico a consuntivo. Argomenti correlati Scarico a consuntivo Revisione La revisione dell'articolo. Valori consentiti È possibile immettere una revisione soltanto se l'articolo è un elemento di progettazione gestito per revisioni e la casella di controllo Revisioni di progettazione attive della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è stata selezionata. Valori predefiniti Il valore predefinito per questo campo è la revisione corrente. È necessario immettere una revisione valida definita per l'articolo nel modulo Gestione dati progettazione. Nota Una volta che sono state avviate le operazioni di prelievo del materiale, non è più possibile modificare questo campo. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, per il materiale è presente una specifica. Scegliere Specifiche dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Specifiche (tcibd4120m000) nella quale è possibile visualizzare le specifiche applicabili. Iniziale nascosta Articolo elaborato L'articolo principale o l'articolo fantasma in relazione al quale viene eseguita l'operazione. Se nel campo Articolo elaborato non è specificato lo stesso articolo del campo Articolo principale, l'articolo elaborato è un articolo fantasma. In questo caso, il ciclo di produzione dell'articolo fantasma è collegato a quello dell'articolo principale. Se l'articolo elaborato non è un fantasma, l'articolo principale e quello elaborato coincidono. Argomenti correlati Articoli fantasma Lunghezza La lunghezza del materiale. Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta. Dopo aver immesso una lunghezza, è possibile stampare anche un elenco troncature per questo materiale. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Contenuto dei documenti ordine Lunghezza L'unità di lunghezza e larghezza utilizzata per le quantità stimate. Questa unità è stata definita durante l'inizializzazione dei parametri nella sessione Parametri distinta base (tibom0100m000). Larghezza La larghezza del materiale. Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta. Se sono state immesse una lunghezza e una larghezza, è possibile stampare anche un elenco tagli per questo materiale. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Contenuto dei documenti ordine Larghezza L'unità di lunghezza e larghezza utilizzata per le quantità stimate. Questa unità è stata definita durante l'inizializzazione dei parametri nella sessione Parametri distinta base (tibom0100m000). Numero unità La quantità di materiale richiesta, espressa come numero di unità della lunghezza e della larghezza specificate. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Avvio diretto prelievo scorte Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di magazzino per il materiale viene automaticamente sbloccata durante il rilascio dell'ordine di produzione. Di conseguenza, non è necessario eseguire la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare il materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, e il materiale non è scaricato a consuntivo, è necessario utilizzare la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare la riga ordine di magazzino del materiale. Una riga ordine di magazzino sbloccata ha la funzione di segnalare agli impiegati del magazzino la necessità di avviare la procedura di uscita dal magazzino, a partire da un avviso di uscita del materiale. La procedura di uscita dal magazzino determina l'invio del materiale al reparto produzione. Se per il materiale è selezionata la casella di controllo Elaborazione diretta riga ordine di magazzino, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente. Nota Le scorte di reparto devono sempre essere prelevate utilizzando la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000). Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Fattore di scarto % Il fattore di scarto utilizzato per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Fattore di scarto % della sessione Distinta base (tibom1110m000). Argomenti correlati Scarto Quantità di scarto La quantità di scarto utilizzata per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Quantità di scarto della sessione Distinta base (tibom1110m000). Argomenti correlati Scarto Elaborazione diretta riga ordine di magazzino Se la casella di controllo è selezionata, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente dopo che sono stati sbloccati i materiali nel magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, e si sbloccano le righe ordine di magazzino utilizzando la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), la quantità da prelevare viene aggiunta al campo Da prelevare per Magazzino nella sessione di dettagli Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100). È necessario eseguire i passaggi rimanenti della procedura di magazzino in modo manuale. Se si utilizza la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), le righe ordine di magazzino per i materiali da prelevare vengono sbloccate. Per i materiali è anche possibile selezionare la casella di controllo Avvio diretto prelievo scorte. In questo caso, le righe ordine di magazzino vengono automaticamente sbloccate durante il rilascio dell'ordine di produzione. Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Articoli alternativi presenti Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Materiali alternativi stimati (ticst0150m000) sono presenti uno o più materiali alternativi. Non è possibile modificare l'impostazione di questa casella di controllo. Per visualizzare o gestire materiali alternativi, scegliere Materiali alternativi stimati. Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base Indicatori di riferimento presenti Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Indicatori di riferimento per Materiale stimato (ticst0106m000) sono presenti uno o più indicatori di riferimento. Non è possibile modificare l'impostazione di questa casella di controllo. Per visualizzare o gestire gli indicatori di riferimento, scegliere Indicatori di riferimento per Materiale stimato. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Consenti articoli multipli Se la casella di controllo è selezionata, è possibile distribuire automaticamente la quantità stimata del materiale stimato tra più articoli. La quantità netta può ad esempio essere ripartita tra il materiale fino a esaurimento e il materiale standard oppure tra quest'ultimo e uno o più materiali alternativi. Se la casella di controllo non è selezionata, per la riga della distinta base viene prelevato un solo articolo relativo a un unico ordine di produzione. Per alcuni esempi, vedere Distribuzione di un fabbisogno di materiale tra più articoli. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Codice lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Metodo di gestione materiale Il metodo che determina i materiali della distinta base che devono essere stampati nel documento ordine e/o i materiali della distinta base che devono essere allocati. Esempi di documenti ordine sono gli elenchi materiali, le note di prelievo materiali, gli elenchi di verifica degli ordini di produzione, gli elenchi troncature, gli elenchi tagli e gli elenchi tagli collettivi. Il valore di questo campo dipende dall'impostazione delle caselle di controllo Stampa su documento ordine della sessione Distinta base (tibom1110m000) e Scorte di reparto della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000). Nella tabella riportata di seguito sono indicate le combinazioni predefinite e il metodo di gestione materiale risultante.
Stampa su documento ordine | Scorte di reparto | Valore del Metodo di gestione materiale
--- | --- | ---
No | Sì | Non viene creata alcuna riga materiale
No | No | Solo allocazione
Sì | No | Stampa e allocazione
Sì | Sì | Solo stampa
Nota Questo campo può essere modificato soltanto quando si aggiunge manualmente un materiale (scorte di reparto) e lo stato dell'ordine di produzione è Pianificato. Fornito da terzista Se si affidano in conto lavoro una o più operazioni o l'intero processo di produzione di un articolo, è possibile scegliere se inviare o meno al terzista il materiale da utilizzare per l'articolo in conto lavoro. Se la casella di controllo è selezionata, il materiale non viene inviato al terzista, ma viene fornito dal terzista stesso. Se la casella di controllo non è selezionata, e il materiale è collegato a un'operazione in conto lavoro, tale materiale viene inviato al terzista. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Stato ordine di ispezione (QMS) Lo stato assegnato da un'ispezione. Argomenti correlati Ispezioni di magazzinaggio Assemblato intermedio Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è un assemblato intermedio. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Operazione conto lavoro con supporto del flusso di materiale Proprietà Visualizza il proprietario dei materiali da utilizzare nell'ordine. Nota Se l'ordine contiene materiali forniti dal cliente, la proprietà dell'articolo o dell'assemblato intermedio verrà impostata su Proprietà di terzi. Materiale fornito dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, il materiale è un materiale fornito dal cliente. Nota È visibile soltanto quando nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionato il parametro Materiali forniti dal cliente. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Contiene materiale fornito dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di produzione contiene materiale fornito dal cliente. Generale Generale Articolo L'articolo utilizzato come materiale in fase di produzione. Assemblato intermedio Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è un assemblato intermedio. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Operazione conto lavoro con supporto del flusso di materiale Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Serie/Sequenza codice identificativo di configurazione Il codice di serie del codice identificativo di configurazione. Tipo distribuz. Visualizza il tipo di distribuzione dei materiali da prelevare. Valori consentiti Tipo distribuzione Alternativo per posizione Se in questo campo è specificato un valore, in questa riga è riportato un materiale alternativo che può sostituire completamente o in parte il materiale con il numero di posizione visualizzato in questo campo. Il numero di posizione viene visualizzato nel campo Posizione di questa sessione. Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base Proprietà Proprietà Revisione La revisione dell'articolo. Valori consentiti È possibile immettere una revisione soltanto se l'articolo è un elemento di progettazione gestito per revisioni e la casella di controllo Revisioni di progettazione attive della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è stata selezionata. Valori predefiniti Il valore predefinito per questo campo è la revisione corrente. È necessario immettere una revisione valida definita per l'articolo nel modulo Gestione dati progettazione. Nota Una volta che sono state avviate le operazioni di prelievo del materiale, non è più possibile modificare questo campo. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Operazione L'operazione che utilizza il materiale. Se per l'ordine di produzione sono state specificate delle operazioni, è necessario immetterne una. Se per l'ordine di produzione non è stata specificata alcuna operazione, LN presuppone che il materiale sia necessario all'inizio della produzione. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Distinta base (tibom1110m000). Se questo materiale viene sottoposto a scarico a consuntivo, non è possibile modificare questo campo, se questo comporta una variazione della quantità da sottoporre o già sottoposta a scarico a consuntivo. Nota Se un materiale viene utilizzato in più operazioni, è necessario collegarlo alla prima operazione in cui viene utilizzato. È inoltre possibile immettere il materiale più di una volta e specificarne la quantità per ciascuna operazione. Argomenti correlati Collegamento di materiali a operazioni Scarico a consuntivo Quantità pianificata input La quantità pianificata input è la base per il calcolo dei materiali stimati. Include la quantità riportata come completata e gli articoli rifiutati. Argomenti correlati Calcolo della quantità stimata Magazzino Il magazzino da cui viene prelevato il materiale. Valori consentiti È necessario immettere un magazzino di tipo Normale o Reparto produzione. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Magazzino della sessione Distinta base (tibom1110m000). Nota Se si utilizza un magazzino del reparto produzione, gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino al magazzino del reparto produzione prima che vengano prelevati. In tal caso, quando si rilascia o si genera l'ordine di produzione (a seconda del parametro Sposta allocazione in magazzino reparto produzione), l'allocazione del materiale passa al magazzino del reparto produzione. È possibile verificare il tipo di magazzino nel campo Tipo di magazzino della sessione Magazzini (tcmcs0503m000) di Dati comuni. Non è più possibile modificare il campo nei seguenti casi: È iniziato il prelievo del materiale dal magazzino. I costi stimati sono bloccati. La quantità stimata non è uguale a zero. Il prezzo di valutazione nel magazzino è diverso. Argomenti correlati Utilizzo dei magazzini del reparto produzione Prelievo di materiale - Panoramica Controllato da WMS Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) è stata specificata la presenza di un'integrazione con un sistema WMS. È necessario che il valore del campo Selezione lotto di questa sessione corrisponda a quello del sistema WMS utilizzato. Quantità materiale Quantità netta Quantità di un componente o di un materiale teoricamente necessaria per produrre una determinata quantità di un prodotto. Questa quantità viene definita netta perché a livello pratico è possibile che sia necessaria una quantità maggiore per compensare alcune perdite del materiale o del prodotto. Se si utilizzano articoli con numero di serie, la quantità visualizzata in questo campo può essere inferiore al valore previsto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie. Argomenti correlati Calcolo della quantità stimata Costi materiale stimati ed effettivi Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie Lunghezza La lunghezza del materiale. Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta. Dopo aver immesso una lunghezza, è possibile stampare anche un elenco troncature per questo materiale. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Contenuto dei documenti ordine Lunghezza L'unità di lunghezza e larghezza utilizzata per le quantità stimate. Questa unità è stata definita durante l'inizializzazione dei parametri nella sessione Parametri distinta base (tibom0100m000). Larghezza La larghezza del materiale. Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta. Se sono state immesse una lunghezza e una larghezza, è possibile stampare anche un elenco tagli per questo materiale. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Contenuto dei documenti ordine Larghezza L'unità di lunghezza e larghezza utilizzata per le quantità stimate. Questa unità è stata definita durante l'inizializzazione dei parametri nella sessione Parametri distinta base (tibom0100m000). Numero unità La quantità di materiale richiesta, espressa come numero di unità della lunghezza e della larghezza specificate. Argomenti correlati Calcolo della quantità netta . Fattore di scarto % Il fattore di scarto utilizzato per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Fattore di scarto % della sessione Distinta base (tibom1110m000). Argomenti correlati Scarto Quantità di scarto La quantità di scarto utilizzata per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale. Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo coincide con quello del campo Quantità di scarto della sessione Distinta base (tibom1110m000). Argomenti correlati Scarto Quantità stimata La quantità di materiale stimata necessaria per eseguire l'ordine di produzione. LN calcola la quantità stimata in base alla formula seguente:
    Quantità stimata = (Quantità netta * (1+ Fattore di scarto/100%) + Quantità di scarto) * Fattore di quantità pianificata
Quantità netta: quantità di materiale necessaria, non considerando la resa e lo scarto Fattore di scarto: fattore di scarto definito per il materiale incluso nella distinta base Quantità di scarto: quantità di scarto definita per il materiale incluso nella distinta base Fattore di quantità pianificata: quantità pianificata input dell'operazione corrente/Quantità pianificata output dell'ultima operazione Argomenti correlati Calcolo della quantità stimata Esempio di stima dei materiali Da prelevare Le allocazioni nel magazzino, ovvero le quantità bloccate nelle righe ordine di magazzino. Articoli con numero di serie Nel caso di un articolo con numero di serie per il quale nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte, nel campo Consegna successiva viene immessa per impostazione predefinita la quantità da prelevare. Tuttavia, è possibile prelevare una determinata quantità di articoli con numero di serie anche in modo anonimo. In Magazzino, infatti, è possibile definire manualmente i numeri di serie degli articoli, ad esempio mediante la scansione di un codice a barre. A tale scopo, digitare la quantità da prelevare in questo campo ed eseguire la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000). Se nel campo Consegna successiva è ancora presente una determinata quantità di articoli con numero di serie, LN preleva tali articoli in base ai numeri di serie immessi nella sessione Artic. finale con n. serie - Componenti Struttura finale (timfc0111m000). Consegna successiva La quantità indicata in questo campo può essere correlata ai seguenti concetti: Scarico a consuntivo Se si utilizza la funzionalità di scarico a consuntivo, in questo campo viene visualizzata la quantità da scaricare a consuntivo. Questa quantità non viene considerata quando si esegue la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000). In Magazzino la quantità viene espressa come quantità bloccata in una riga ordine di magazzino. Prelievo manuale Se la casella di controllo Prelievo manuale della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è selezionata, in questo campo viene visualizzata la quantità allocata pianificata. Per effettuare il prelievo, immettere la quantità necessaria nel campo Da prelevare. Per ulteriori informazioni, vedere Specifica del materiale da prelevare Articoli con numero di serie Se l'articolo è un articolo con numero di serie per il quale nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte, in questo campo viene visualizzata la quantità dell'articolo con numero di serie da prelevare. Se si esegue la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), la quantità visualizzata in questo campo viene prelevata in base ai numeri di serie immessi nella sessione Artic. finale con n. serie - Componenti Struttura finale (timfc0111m000). Vengono prelevati soltanto gli articoli per i quali è stato immesso un numero di serie. La quantità rimanente dell'articolo rimane nel campo Consegna successiva. Ad esempio, se la quantità nel campo Consegna successiva è pari a 10 e nella sessione Artic. finale con n. serie - Componenti Struttura finale (timfc0111m000) sono disponibili i numeri di serie di tre articoli, vengono prelevati soltanto questi ultimi. La quantità specificata nel campo Consegna successiva passa a 10 - 3 = 7. La quantità degli articoli con numero di serie viene inserita nel campo Consegna successiva per consentire il prelievo degli articoli in base ai numeri di serie specificati nella sessione Artic. finale con n. serie - Componenti Struttura finale (timfc0111m000). Per prelevare articoli con numero di serie in modo anonimo, immettere tale quantità nel campo Da prelevare. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida relativa al campo Da prelevare. Nel caso di un ordine di rilavorazione, in cui una riga materiale contiene un articolo con numero di serie da sottoporre a rilavorazione, è necessario prelevare l'articolo finale con il numero di serie corretto. Il numero di serie viene registrato nella sessione Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura finale (timfc0110m000). Per ulteriori informazioni, vedere Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie. Nota Non è possibile accedere a questo campo nei seguenti casi: Quando l'operazione viene bloccata per il prelievo. Quando per il materiale si utilizza lo scarico a consuntivo. In questo caso, la quantità specificata in questo campo corrisponde alla quantità da scaricare a consuntivo. Argomenti correlati Scarico a consuntivo Articoli con numero di serie in Magazzino Registrazione dei numeri di serie in scenari con ridotti volumi Articoli con numero di serie in Produzione Procedura relativa all'ordine di rilavorazione per articoli con numero di serie Percentuale fabbisogno La percentuale di materia prima che deve essere disponibile perché l'operazione possa essere avviata. Dati scorte Metodo di prelievo Scarico a consuntivo Se la casella di controllo è selezionata, per il prelievo del materiale viene applicato il metodo di scarico a consuntivo. Argomenti correlati Scarico a consuntivo Avvio diretto prelievo scorte Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di magazzino per il materiale viene automaticamente sbloccata durante il rilascio dell'ordine di produzione. Di conseguenza, non è necessario eseguire la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare il materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, e il materiale non è scaricato a consuntivo, è necessario utilizzare la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare la riga ordine di magazzino del materiale. Una riga ordine di magazzino sbloccata ha la funzione di segnalare agli impiegati del magazzino la necessità di avviare la procedura di uscita dal magazzino, a partire da un avviso di uscita del materiale. La procedura di uscita dal magazzino determina l'invio del materiale al reparto produzione. Se per il materiale è selezionata la casella di controllo Elaborazione diretta riga ordine di magazzino, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente. Nota Le scorte di reparto devono sempre essere prelevate utilizzando la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000). Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Elaborazione diretta riga ordine di magazzino Se la casella di controllo è selezionata, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente dopo che sono stati sbloccati i materiali nel magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, e si sbloccano le righe ordine di magazzino utilizzando la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), la quantità da prelevare viene aggiunta al campo Da prelevare per Magazzino nella sessione di dettagli Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100). È necessario eseguire i passaggi rimanenti della procedura di magazzino in modo manuale. Se si utilizza la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), le righe ordine di magazzino per i materiali da prelevare vengono sbloccate. Per i materiali è anche possibile selezionare la casella di controllo Avvio diretto prelievo scorte. In questo caso, le righe ordine di magazzino vengono automaticamente sbloccate durante il rilascio dell'ordine di produzione. Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Proprietà Indicatori di riferimento presenti Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Indicatori di riferimento per Materiale stimato (ticst0106m000) sono presenti uno o più indicatori di riferimento. Non è possibile modificare l'impostazione di questa casella di controllo. Per visualizzare o gestire gli indicatori di riferimento, scegliere Indicatori di riferimento per Materiale stimato. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Articoli alternativi presenti Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Materiali alternativi stimati (ticst0150m000) sono presenti uno o più materiali alternativi. Non è possibile modificare l'impostazione di questa casella di controllo. Per visualizzare o gestire materiali alternativi, scegliere Materiali alternativi stimati. Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base Consenti articoli multipli Se la casella di controllo è selezionata, è possibile distribuire automaticamente la quantità stimata del materiale stimato tra più articoli. La quantità netta può ad esempio essere ripartita tra il materiale fino a esaurimento e il materiale standard oppure tra quest'ultimo e uno o più materiali alternativi. Se la casella di controllo non è selezionata, per la riga della distinta base viene prelevato un solo articolo relativo a un unico ordine di produzione. Per alcuni esempi, vedere Distribuzione di un fabbisogno di materiale tra più articoli. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Fornito da terzista Se si affidano in conto lavoro una o più operazioni o l'intero processo di produzione di un articolo, è possibile scegliere se inviare o meno al terzista il materiale da utilizzare per l'articolo in conto lavoro. Se la casella di controllo è selezionata, il materiale non viene inviato al terzista, ma viene fornito dal terzista stesso. Se la casella di controllo non è selezionata, e il materiale è collegato a un'operazione in conto lavoro, tale materiale viene inviato al terzista. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Dati scorte Scorte disponibili Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Scorte ordinate Ricevimenti pianificati. Le scorte sono state ricevute e viene generato l'avviso di ingresso. L'avviso tuttavia non è ancora rilasciato. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche. Scorte allocate Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione delle scorte, cioè dopo la loro partenza dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione scorte a livello di ubicazione Vedere anche allocazione a livello di ubicazione Data allocazione La data e l'ora di un movimento tempificato delle scorte, ovvero la data e l'ora in cui il materiale allocato all'ordine di produzione viene incluso nelle transazioni delle scorte pianificate del package Magazzino. Selezione lotto Se l'articolo è gestito per lotti, è possibile selezionare la modalità di prelievo del materiale. Nota La casella di controllo Gestito per lotti della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) deve essere selezionata per l'articolo. Se la casella di controllo Gestito per lotti non è selezionata, nel campo Selezione lotto, che risulta disattivato, viene visualizzata l'opzione Qualsiasi. Argomenti correlati Gestione per lotti Metodo di gestione materiale Il metodo che determina i materiali della distinta base che devono essere stampati nei documenti ordine e/o i materiali della distinta base che devono essere allocati. Esempi di documenti ordine sono gli elenchi materiali, le note di prelievo materiali, gli elenchi di verifica degli ordini di produzione, gli elenchi troncature, gli elenchi tagli e gli elenchi tagli collettivi. Il valore di questo campo dipende dall'impostazione della casella di controllo Stampa su documento ordine della sessione di dettagli Distinta base (tibom1110m000) e dall'impostazione della casella di controllo Scorte di reparto della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000). Nella tabella riportata di seguito sono indicate le combinazioni predefinite e il metodo di gestione materiale risultante.
Casella di controllo Stampa su documento ordine | Casella di controllo Scorte di reparto | Valore di Metodo di gestione materiale
No | Sì | Non viene creata alcuna riga materiale
No | No | Solo allocazione
Sì | No | Stampa e allocazione
Sì | Sì | Solo stampa
Nota: se il campo è stato specificato durante la creazione dell'ordine di produzione, in seguito non è più possibile modificarlo. Specifiche Pegging domanda Business Partner La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Tipo di componente transazione La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Tipo di componente transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Componente transazione La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda all'ordine o alla riga di ordine visualizzata in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Tipo di componente transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento componente transazione La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Tipo di componente transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, per registrare un riferimento interno viene utilizzato il campo Riferimento. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Configurazione Variante La fornitura che soddisfa la domanda deve essere stata allocata o deve avere un legame di pegging domanda alla variante di prodotto visualizzata in questo campo. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config. è selezionata nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000). La casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config. è selezionata nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000). L'articolo è di tipo Prodotto con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Argomenti correlati Vendita di quantità multiple di varianti di prodotto per l'assemblaggio Articoli di assemblaggio Panoramica del pegging domanda Aggiungi/esplodi fantasma Scegliere questo comando per aggiungere un articolo fantasma all'articolo di un ordine di produzione. È possibile utilizzare questo comando se non sono disponibili scorte per l'articolo fantasma. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta ed esplosione di fantasmi in un ordine di produzione. Ispezioni specifiche per ordine Scegliere questo comando per avviare la sessione Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000). È possibile utilizzare questa sessione per elencare, modificare o eliminare ispezioni specifiche dell'ordine. Nella sessione Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000) vengono visualizzati i numeri degli ordini presenti in altri moduli di LN per i quali è disponibile una combinazione qualità e/o dati delle ispezioni specifiche per ordine. Questa opzione è disponibile soltanto se è implementato Gestione qualità. Scorte articolo per Magazzino Scegliere questo comando per avviare la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000), che può essere utilizzata per visualizzare le scorte articolo per ciascun magazzino. Ordini di magazzino per produzione Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordini di magazzino per produzione (timfc0101m000). Specifiche Scegliere questo comando per avviare la sessione Specifiche (tcibd4120m000). Distribuzione materiali stimati Scegliere questo comando per avviare la sessione Distribuzione materiali stimati (ticst0508m000), nella quale è possibile visualizzare la distribuzione dei materiali tra diverse righe di distribuzione. Indicatori di riferimento per Materiale stimato Scegliere questo comando per avviare la sessione Indicatori di riferimento per Materiale stimato (ticst0106m000). Zoom su articoli/materiali alternativi Sono disponibili le opzioni di zoom riportate di seguito: Se la casella di controllo non è selezionata, lo zoom viene eseguito nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Se la casella di controllo è selezionata, e la casella di controllo Sono presenti materiali fino a esaurimento è deselezionata, lo zoom viene eseguito nella sessione Articoli alternativi (tcibd0505m000). Se la casella di controllo è selezionata, e l'opzione relativa all'utilizzo dei materiali alternativi è selezionata, lo zoom viene eseguito nella sessione Materiali alternativi stimati (ticst0150m000). Materiali alternativi stimati Avvia la sessione Materiali alternativi stimati (ticst0150m000). Generaz. art. alternativi per mat. stimati Avvia la sessione Generaz. art. alternativi per mat. stimati (ticst0216m000). Mostra assemblato intermedio Se la casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare le righe di materiale relative agli assemblati intermedi. Storico materiali ordine di produzione Avvia la sessione Storico materiali ordine di produzione (ticst1554m000). Recupera revisione elemento di progettazione Se si utilizzano le revisioni, scegliere questo comando per selezionare una diversa revisione dell'articolo. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) |