| # Stampa etichette Kanban (tirou2402m000) Utilizzare questa sessione per stampare etichette Kanban. In questa sessione è necessario definire intervalli per una combinazione di articolo, ciclo di produzione e operazione. Per ogni operazione in un ciclo di produzione, è presente un centro di lavoro. Questa sessione consente di stampare etichette Kanban per passare prodotti intermedi nel successivo centro di lavoro in un ciclo di produzione. Nota È possibile definire informazioni correlate a etichette Kanban nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Argomenti correlati Etichette in Produzione Da articolo Articolo presente in qualsiasi modulo di Produzione. Si tratta di un articolo acquistato, prodotto o generico utilizzato in una distinta base generica/di produzione o in un ciclo di produzione generico/standard. Ad articolo Articolo presente in qualsiasi modulo di Produzione. Si tratta di un articolo acquistato, prodotto o generico utilizzato in una distinta base generica/di produzione o in un ciclo di produzione generico/standard. Ciclo di produzione Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo. Per ciascuna operazione vengono specificati l'attività, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e la durata del ciclo. Ciclo di produzione Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo. Per ciascuna operazione vengono specificati l'attività, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e la durata del ciclo. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Data riferim. configurazione Una data definita dall'utente utilizzata da LN per verificare la validità di un'operazione. Un'operazione è valida nella data di riferimento se è compresa tra la data di validità e la data di scadenza dell'operazione, in base a quanto definito nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Nota È possibile stampare etichette Kanban solo per operazioni valide. Layout etichetta Se si utilizzano etichette Kanban per attivare la fornitura nel reparto produzione, il layout etichetta immesso in questo campo determina il formato delle etichette. È possibile definire l'utilizzo di etichette Kanban nella sessione Stampa etichette Kanban (tirou2402m000). Nota Il valore predefinito di questo campo equivale al valore definito nella sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). Argomenti correlati Etichette in Produzione Connetti come ciclo di produzione fantasma Se l'intervallo di articoli include un articolo fantasma, è possibile selezionare questa casella di controllo per connettere la combinazione di articolo, ciclo di produzione e operazione come ciclo di produzione fantasma a un'operazione di un articolo situato a un livello distinta base superiore. Di conseguenza, le etichette Kanban vengono stampate per l'operazione (unita) selezionata nel ciclo di produzione (unito) dell'articolo (unito) nel livello distinta base superiore. Argomenti correlati Articolo da unire. Ciclo di produzione da unire. Operazione da unire. Articoli fantasma Ciclo di produzione da unire Selezionare il ciclo di produzione che deve essere collegato al ciclo di produzione fantasma. Argomenti correlati Articoli fantasma Operazione da unire Selezionare l'operazione che deve essere collegata al ciclo di produzione fantasma. Argomenti correlati Articoli fantasma Articolo da unire Selezionare l'articolo, situato nel livello distinta base superiore, che deve essere collegato al ciclo di produzione fantasma. Argomenti correlati Articoli fantasma Stampa Stampa i dati selezionati. |