| # Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000) Utilizzare questa sessione per generare i dati copia di una distinta base di progettazione multilivello. Gli Elementi di progettazione specificati e l'intera distinta base di progettazione multilivello verranno copiati al momento dell'esecuzione della sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). In LN non vengono generati dati di copia per i livelli inferiori della distinta base di progettazione se tali dati sono già presenti, ad esempio a seguito della copia di una distinta base a livello singolo mediante la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). LN non genera i dati di copia di una revisione dell'elemento di progettazione nei seguenti casi: Lo stato della revisione selezionata non è Approvato da parte di Produzione (vedere il campo Stato della sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000)). L'unità della revisione dell'elemento di progettazione è diversa dall'unità dell'articolo (vedere il campo Unità della sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000)). L'elemento di progettazione e l'articolo produzione sono di tipo diverso. Non è presente alcuna revisione valida di un elemento di progettazione componente della distinta base di progettazione con stato Approvato da parte di Produzione. Per ciascuna distinta base di progettazione a livello singolo è possibile controllare o modificare il risultato di questa sessione utilizzando la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). Mediante la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) è inoltre possibile copiare le distinte base di progettazione a livello singolo nelle distinte base di produzione utilizzando i dati copia generati. Se non sono presenti né una relazione né un articolo di destinazione, LN utilizza questa sessione per creare una relazione tra una revisione dell'elemento di progettazione e un altro articolo. Se si utilizzano articoli personalizzati, è necessario selezionare la casella di controllo Personalizza articolo copiato della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) per ottenere il risultato desiderato. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Distinte base di progettazione Struttura di una distinta base multilivello Elem. di prog. Immettere l'elemento di progettazione per il quale si desidera generare i dati copia a partire dalla distinta base di progettazione multilivello corrispondente. Revisione Immettere la revisione dell'elemento di progettazione per la quale si desidera generare i dati copia a partire dalla distinta base di progettazione multilivello corrispondente. Articolo principale Immettere l'articolo padre di cui si desidera copiare la distinta base di progettazione in una distinta base di produzione. Sovrascrivi dati copia E-BOM esistenti Se la casella di controllo è selezionata, i dati di copia esistenti della distinta base di progettazione vengono sovrascritti. Crea relazioni Se la casella di controllo è selezionata, vengono create delle relazioni, se non sono già presenti. L'impostazione della casella di controllo Crea relazioni è collegata all'impostazione della casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione. Le diverse combinazioni di impostazioni generano i seguenti risultati: Se la casella di controllo Crea relazioni è selezionata e la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione è deselezionata, la relazione viene creata con lo stesso codice dell'elemento di progettazione solo se non è presente in produzione un articolo con tale codice. Se la casella di controllo Crea relazioni è selezionata ed è selezionata anche la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione, la relazione viene creata con lo stesso codice utilizzato per l'elemento di progettazione. Se è già in produzione un articolo con questo codice, tale articolo viene sovrascritto. Se la casella di controllo Crea relazioni è deselezionata e la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione è selezionata, quando le relazioni non sono definite la generazione dei dati copia viene interrotta. Sovrascrivi articolo in produzione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli in produzione vengono sovrascritti. L'impostazione della casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione è collegata all'impostazione della casella di controllo Crea relazioni. Le diverse combinazioni di impostazioni generano i seguenti risultati: Se la casella di controllo Crea relazioni è selezionata e la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione è deselezionata, la relazione viene creata con lo stesso codice dell'elemento di progettazione solo se non è presente in produzione un articolo con tale codice. Se la casella di controllo Crea relazioni è selezionata ed è selezionata anche la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione, la relazione viene creata con lo stesso codice utilizzato per l'elemento di progettazione. Se è già in produzione un articolo con questo codice, tale articolo viene sovrascritto. Se la casella di controllo Crea relazioni è deselezionata e la casella di controllo Sovrascrivi articolo in produzione è selezionata, quando le relazioni non sono definite la generazione dei dati copia viene interrotta. Copia documenti allegati Se la casella di controllo è selezionata, verranno copiati anche i documenti allegati. Copia collegamenti documento Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Includi articoli alternativi Se la casella di controllo è selezionata, LN include i materiali alternativi nei dati copia. Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base Includi materiali fino a esaurimento Se la casella di controllo è selezionata, LN include i materiali fino a esaurimento nei dati copia. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Stampa el. prog. gest. Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati gli elementi di progettazione per i quali vengono generati i dati di copia della distinta base di progettazione. Per alcuni elementi di progettazione la generazione dei dati di copia della distinta base di progettazione viene ignorata, poiché si presuppone che tali dati siano già stati copiati nei documenti di produzione e stampati. Genera Vengono generati gli intervalli con i parametri definiti in questa sessione. |