| # Scorte per ispezione magazzinaggio (qmptc2130m000) Per ispezionare un articolo immagazzinato nelle scorte, è necessario sapere dove tale articolo è immagazzinato. Utilizzare questa sessione per visualizzare i lotti, i magazzini e le ubicazioni dell'articolo da ispezionare. Questa sessione può essere utilizzata anche per allocare gli articoli da ispezionare. È possibile aggiungere o eliminare righe di scorte oppure modificare il valore Quantità ordine se si verificano le seguenti condizioni: Lo stato dell'ispezione di magazzinaggio è impostato su Libero. Lo stato dell'ispezione di magazzinaggio è impostato su Attivo, ma nessuna riga ordine di ispezione presenta stato Completato. Se si aggiungono nuove righe di scorte oppure se il valore Quantità ordine viene aumentato, la dimensione del campione verrà aggiornata in base alla nuova quantità di ordine per tutti gli ordini dell'ispezione. Se si eliminano righe di scorte esistenti o se il valore Quantità ordine viene diminuito, la nuova dimensione del campione (resa necessaria dalla nuova quantità dell'ordine determinata dall'eliminazione o dalla modifica) non deve essere inferiore alla quantità del campione totale già estratta per qualsiasi ordine dell'ispezione in oggetto nella sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc2110m000). Argomenti correlati Ispezioni di magazzinaggio Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Gli articoli standard vengono espressi tramite un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e da un segmento base articolo, ovvero il codice articolo dell'articolo personalizzato. Il numero di segmenti che possono costituire un articolo viene definito nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000). Sequenza Il numero di sequenza identifica le ispezioni di magazzinaggio relative a uno specifico articolo. Articolo Lo stato dell'ispezione indica lo stato corrente dell'ordine di ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Ubicazione Area distinta del magazzino in cui vengono immagazzinate le merci. Per gestire lo spazio disponibile e per individuare le merci immagazzinate, è possibile suddividere il magazzino in ubicazioni. È possibile applicare alle singole ubicazioni condizioni di magazzinaggio e blocchi. Lotto Il codice univoco del lotto. Data scorte Una data assegnata agli articoli quando vengono immagazzinati. Le date scorte consentono di recuperare gli articoli in base al metodo FIFO (First In First Out) o al metodo LIFO (Last In First Out), senza eseguire un esteso controllo sui lotti. L'importanza della data scorte è legata alla priorità in uscita del metodo LIFO, FIFO o della data di scadenza dell'articolo. Nel caso di priorità in uscita LIFO o FIFO, la data di magazzinaggio predefinita corrisponde alla data del sistema. È tuttavia possibile sovrascriverla qualora la data di magazzinaggio non corrisponda alla data scorte. Se l'articolo è caratterizzato da una determinata deperibilità, la data scorte corrisponde alla data di scadenza definita per l'articolo. Quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. Quantità ordine totale Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Quantità da distruggere consigliata La quantità totale distrutta durante un test distruttivo, espressa nell'unità di misura dell'ordine. La quantità distrutta è pari alla dimensione del campione degli ordini di ispezione sottoposti a test distruttivo. La quantità distrutta non influisce in alcun modo sulla quantità accettata o respinta. La quantità distrutta viene calcolata solo in base al test. Quantità da accettare consigliata La quantità da accettare consigliata dal package Gestione qualità, espressa nell'unità di misura scorte. Il totale di tutte le quantità del campione che hanno superato il test. Quantità da respingere consigliata La quantità da respingere consigliata dal package Gestione qualità, espressa nell'unità di misura scorte. Il totale di tutte le quantità del campione che non raggiungono il livello di qualità richiesto. |