| # Visualizzazione dei fabbisogni di componenti di assemblaggio per un ordine di stazione di linea consolidato Parametri L'uso degli ordini stazione di linea consolidati è determinato dal parametro Elaborazione transazioni. Definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000), tale parametro può essere impostato sui seguenti valori: Basato su stazione di linea- Viene creato un solo ordine stazione di linea consolidato al giorno per ciascuna stazione di linea. Basato su ordine- Viene creato un ordine stazione di linea consolidato per ciascun ordine di assemblaggio. Nella modalità di elaborazione delle transazioni Basato su stazione di linea verrà pertanto utilizzato un ordine stazione di linea consolidato per l'intera giornata. I dati di ciascun intervallo, tuttavia, vengono tenuti separati e per ciascun intervallo viene generata una riga ordine di magazzino separata, per le transazioni delle scorte pianificate per l'allocazione dei componenti di assemblaggio in Magazzino. I dati possono essere visualizzati nella sessione corrente. È possibile visualizzare gli ordini stazione di linea consolidati nella sessione Ordini stazione di linea consolidati (tiasc7530m000). È possibile definire gli intervalli nella sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000). Nota In questa sessione sono visualizzati soltanto i componenti di assemblaggio che non sono ancora stati scaricati a consuntivo. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Scarico a consuntivo degli elementi relativi all'assemblaggio Ordini di assemblaggio |