| # Gestione delle operazioni del ciclo di produzione Per un ciclo di produzione non standard Immettere il codice di un'operazione e di un articolo prodotto. Per un ciclo di produzione standard Selezionare solo il ciclo di produzione. Scegliere il primo numero operazione e l'attività associata. Gli altri dati vengono quindi visualizzati come dati predefiniti. Tali dati vengono recuperati dalla sessione Attività (tirou0103m000) o dalla sessione Relazioni attività (tirou0104m000). È possibile immettere e gestire un'operazione del ciclo di produzione direttamente nella sessione Panoramica Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Per modificare ulteriori dettagli, è necessario fare doppio clic sulla riga distinta base per avviare la sessione di dettagli Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Modifica del numero di risorse in un'operazione Per modificare il numero di risorse di un'operazione, è possibile modificare il valore del campo Occupazione uomo per produzione o Occupazione macchina. La modifica del numero di risorse, tuttavia, non influisce sulla durata del ciclo e di conseguenza sul tempo di produzione. I costi di produzione totali verranno invece modificati in conseguenza delle risorse aggiuntive assegnate. Per impedire la variazione dei costi di produzione quando si modificano i valori relativi all'occupazione uomo o all'occupazione macchina, è necessario ricalcolare la durata del ciclo. Al momento della modifica dell'occupazione uomo o macchina viene visualizzata una finestra popup in cui viene chiesto se si desidera ricalcolare la durata del ciclo. È possibile scegliere se effettuare o meno tale operazione. Se si sceglie Sì, la durata del ciclo viene ricalcolata. In questo caso l'occupazione uomo o l'occupazione macchina nonché il tempo di produzione complessivo vengono modificati, mentre i costi rimangono invariati. Per ulteriori informazioni sulla modalità di ricalcolo della durata del ciclo, vedere Ricalcolo della durata del ciclo in caso di modifica dell'occupazione uomo o dell'occupazione macchina. Se si sceglie No, le modifiche apportate all'occupazione uomo o macchina non avranno effetto sulla durata del ciclo e sul tempo di produzione. I costi di produzione totali verranno invece modificati in base ai nuovi valori specificati per occupazione uomo o macchina. Argomenti correlati Sequenza e funzioni delle operazioni Immissione di un ciclo di produzione Microciclo di produzione Scarto e resa Tempi di risposta degli ordini di produzione (quantità del batch di trasferimento) |