| # Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e definire i dati generali e i dati di determinazione dei costi di una linea di assemblaggio. I dati di determinazione dei costi vengono definiti in Configurazione linea di assemblaggio (LAC) di Configurator. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Società Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società. A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere: Logistica Finanziaria Logistica e finanziaria In una struttura multisito, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società. Codice calendario Il calendario che, insieme al tipo di disponibilità definito nei parametri, determina gli orari di lavoro della linea di assemblaggio. Se si utilizza una società differente da quella definita per la linea di assemblaggio, questo campo risulterà vuoto e non disponibile. Gestione trasferimento semilavorati La modalità con cui viene eseguito il trasferimento di semilavorati. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Trasferimenti di semilavorati nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) Dipendente da configurazione Se la casella di controllo è selezionata, la linea di fornitura può essere inclusa o esclusa nel modello di rete di linee di assemblaggio pianificato per l'assemblaggio dell'articolo finale. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate Componente di costo materiale Selezionare i componenti di costo che si desidera utilizzare per i costi di materiale nella linea di assemblaggio specificata. Tutti i costi di materiale vengono aggregati a questo componente di costo. I costi materiale dei componenti di assemblaggio possono essere memorizzati da numerosi componenti di costo differenti. Ogni componente di assemblaggio può avere un componente di costo differente. Se si utilizza una società differente da quella definita per la linea di assemblaggio, questo campo risulterà vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Componente di costo operazione Selezionare i componenti di costo che si desidera utilizzare per i costi di operazione nella linea di assemblaggio specificata. I costi di operazione vengono memorizzati in questo componente di costo. I costi operazione possono essere correlati a operazioni di assemblaggio e a operazioni di produzione dei componenti di assemblaggio. I costi operazione dei componenti assemblaggio, se non sono aggregati, possono essere memorizzati in numerosi componenti di costo differenti. Tutte le operazioni vengono aggregate al componente in questo campo. Se si utilizza una società differente da quella definita per la linea di assemblaggio, questo campo risulterà vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Componente di costo ricarico Selezionare i componenti di costo che si desidera utilizzare per i costi generali nella linea di assemblaggio specificata. I costi ricarico vengono memorizzati in questo componente di costo. I costi ricarico possono essere correlati alle operazioni di assemblaggio e ai costi materiale e ricarico relativi ad attività della linea di assemblaggio. Questi ultimi costituiscono il ricarico linea. I costi ricarico dei componenti e delle operazioni di assemblaggio, se non sono aggregati, possono essere memorizzati in numerosi componenti di costo differenti. Tutti i costi ricarico vengono aggregati al componente in questo campo. Se si utilizza una società differente da quella definita per la linea di assemblaggio, questo campo risulterà vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Ufficio di calcolo Visualizza la stazione di linea che si desidera utilizzare come ufficio di calcolo per la linea di assemblaggio specificata. In Controllo assemblaggio (ASC) questa stazione di linea viene utilizzata soltanto per scopi amministrativi. Dopo la chiusura della linea di assemblaggio finale degli ordini di assemblaggio, i semilavorati vengono trasferiti all'ufficio di calcolo. Se si utilizza una società differente da quella definita per la linea di assemblaggio, questo campo risulterà vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Trasferimenti di semilavorati nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) Barriera temporale ordine di assemblaggio Data di riferimento in base alla quale vengono valutati i processi o gli stati. Esempio La barriera temporale ordine di assemblaggio su una linea di assemblaggio definisce la data di fine del periodo per cui devono essere creati gli ordini di assemblaggio. Se la barriera temporale è costituita da 100 giorni, gli ordini di assemblaggio devono essere creati per le varianti di prodotto per cui la data pianificata di uscita dalla linea di produzione è compresa tra la data attuale e il centesimo giorno a partire da quest'ultima. Analogamente, una barriera temporale può definire il momento in cui gli ordini stazione di linea devono essere bloccati, aggiornati e così via. Barriera temporale aggiornamento Il tempo impiegato per aggiornare gli ordini di assemblaggio. Data ultima sequenza Viene aggiornato in base alla data corrente quando viene confermata una nuova sequenza di linea dopo la riprogrammazione. Questo consente di verificare se la linea di fornitura è in sequenza dopo il sequenziamento delle linee padre. Convalida linee di assemblaggio Scegliere questo comando per avviare la sessione Convalida linee di assemblaggio (tiasl1230m000). Rendi effettive linee di assemblaggio Scegliere questo comando per avviare la sessione Impostazione stato effettivo linee di assemblaggio (tiasl1231m000). Chiudi... Scegliere questo comando per avviare la sessione Chiusura linee di assemblaggio (tiasc7220m000). Definisci allocazioni componenti assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000). Scarica fabbisogni a consuntivo... Scegliere questo comando per avviare la sessione Scarico fabbisogni a consuntivo (tiasc7241m000). Determina intervallo ordini stazione di linea... Scegliere questo comando per avviare la sessione Determinazione intervallo ordini stazione di linea (tiasl4230m000). Elimina dati ASC indipendenti da stato... Scegliere questo comando per avviare la sessione Eliminazione dati ASC indipendenti da stato (tiasl1210m000). Elimina dati ASC dipendenti da stato... Scegliere questo comando per avviare la sessione Eliminazione dati ASC dipendenti da stato (tiasl1200m000). Linea di assemblaggio - Segmenti di linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000). Stato linea di assemblaggio Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Stato (tiasc7520m000). Ordini di assemblaggio per Data Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Composizione (tiasc2501m000). Utilizzo linee di assemblaggio Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Utilizzo linea (tiasl3500m000). Assegnazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Assegnazioni (tiasc5510m000). Elimina e rinumera sequenze... Scegliere questo comando per avviare la sessione Eliminazione e rinumerazione sequenze (tiasl4201m000). Struttura componenti di costo effettiva Scegliere questo comando per avviare la sessione Struttura componente costo effettivo per Linea assemblaggio e Articolo (ticpr3161m000). Genera mess. forn. comp. assembl. in base a barr. temporali... Scegliere questo comando per avviare la sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000). |