| # Articoli generici in Pianificazione aziendale Un articolo generico rappresenta una struttura per articoli configurata in base alle preferenze del cliente. Questa configurazione viene definita in PCM Configurator o nel modulo Configurazione prodotti (PCF). Quando viene immesso un ordine di vendita effettivo per un articolo generico, in LN viene generata una struttura di progetto e viene registrata la domanda per l'articolo di progetto corrispondente. Pertanto, per l'articolo generico non è possibile alcuna domanda effettiva, ma sono consentiti solo i tipi di domanda riportati di seguito: Domanda prevista Domanda dipendente risultante da una domanda prevista a un livello superiore della distinta base (BOM) o della distinta materiali critici. Pianificazione basata su piano principale La pianificazione basata sul piano principale di un articolo generico è simile alla panificazione basata sul piano principale di un articolo normale. È possibile gestire un piano principale articolo per un articolo generico e utilizzare la distinta materiali critici e la distinta capacità critiche per esplodere i fabbisogni critici. Se gli articoli configurati interessati, ovvero gli articoli di progetto, vengono derivati da un articolo generico (vedere il campo Articolo di derivazione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000)), è possibile: Gestire un singolo piano principale di articolo in cui siano inclusi sia l'articolo generico che i relativi articoli configurati. Applicare il consumo delle previsioni alla previsione dell'articolo generico Pianificazione basata sugli ordini Rispetto alla pianificazione basata sugli ordini normale, quella per un articolo generico presenta alcune differenze fondamentali, ovvero: Una distinta base generica anziché una distinta base normale. Un ciclo di produzione generico anziché un ciclo di produzione normale. Distinta base generica Per eseguire la pianificazione in Pianificazione aziendale, vengono utilizzati i seguenti campi della sessione Distinte base generiche (tipcf3110m000): Quantità pianificazione Percentuale pianificazione Intervallo lead time [Giorno] La percentuale di pianificazione indica la frequenza di utilizzo approssimativa del materiale specificato per un articolo configurato La quantità richiesta per la pianificazione viene calcolata nel modo descritto di seguito. La data del fabbisogno di un materiale in una distinta base generica viene determinata utilizzando la formula riportata di seguito: Specificare la data di fine pianificata dell'ordine di pianificazione interessato. Eseguire la pianificazione all'indietro dell'intervallo del lead time da una distinta base generica. Nota Tutti i dati relativi agli articoli personalizzati con PCM Configurator vengono gestiti al di fuori di LN. Per eseguire la pianificazione degli articoli configurati con PCM, è necessario generare una distinta base generica utilizzando la sessione Pianificazione - Distinta base generica (cprpd3140m000) esclusivamente ai fini della pianificazione. Ciclo di produzione generico Le operazioni in un ciclo di produzione generico non vengono pianificate con la normale pianificazione all'indietro, ma ognuna un base al proprio intervallo di lead time. Per eseguire la pianificazione in Pianificazione aziendale, vengono utilizzati i seguenti campi della sessione Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000): Tempo di produzione pianificato Percentuale pianificazione Intervallo lead time Il tempo di produzione pianificato viene utilizzato per pianificare l'operazione in questione. La percentuale di pianificazione indica la frequenza di esecuzione approssimativa dell'operazione specificata per un articolo configurato. L'utilizzo della capacità dell'operazione viene calcolata come descritto di seguito. La data di inizio e la data di fine di un'operazione in un ciclo di produzione generico vengono determinate secondo le modalità riportate di seguito: Specificare la data di fine pianificata dell'ordine di pianificazione interessato. Eseguire la pianificazione all'indietro dell'intervallo seguente per determinare la data di fine dell'operazione. Nota Tutti i dati relativi agli articoli personalizzati con PCM Configurator vengono gestiti al di fuori di LN. Per eseguire la pianificazione degli articoli configurati con PCM, è necessario generare un ciclo di produzione generico utilizzando la sessione Pianificazione - Ciclo di produzione generico (cprpd3150m000) esclusivamente ad uso della pianificazione. Argomenti correlati Articoli di progetto in Pianificazione aziendale Articoli Fantasma di articoli generici Panoramica della pianificazione principale Panoramica della pianificazione basata sugli ordini |