| # Articoli - Valori predefiniti produzione (tiipd0102m000) Utilizzare questa sessione per trovare, elencare o gestire i dati di produzione predefiniti per i tipi e i gruppi di articoli. Immettere i gruppi di articoli nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Nota Se un articolo viene immesso nella sessione Articoli - Valori predefiniti produzione (tiipd0102m000), LN recupera i dati di produzione definiti per il tipo di articolo e/o per il gruppo di articoli correlati. Tipo di articolo Inserisce l'articolo all'interno di un gruppo in modo che determinate funzioni del package vengano applicate solo a tale articolo. Nota È possibile selezionare solo il tipo di articolo Prodotto, Acquistato o Generico. Gruppo articoli Indica un gruppo di articoli con caratteristiche comuni. È possibile utilizzare i gruppi di articoli insieme ai tipi di articolo per archiviare diversi tipi di dati. Quando si registrano articoli appartenenti a un determinato tipo e gruppo, vengono visualizzati i valori predefiniti archiviati nel tipo o nel gruppo. Distinta base Quantità distinta base Definisce il numero di articoli prodotti su cui è basata la distinta base dell'articolo. Questo campo consente di specificare quantità minime di articoli come componenti della distinta base. Fattore di scarto % La percentuale utilizzata per prevedere la perdita di quantità che si verifica durante il processo di produzione di un prodotto. Quantità di scarto La quantità utilizzata per prevedere la perdita di quantità che si verifica durante il processo di produzione di un prodotto. Argomenti correlati scarto Specifica magazzino in distinta base Se la casella di controllo è selezionata, e si definisce la distinta base (BOM), è necessario specificare il magazzino per ciascun componente. Di conseguenza, in caso di esplosione di una domanda dipendente, gli articoli componente verranno forniti dal magazzino definito per la riga distinta base nella sessione di dettagli Distinta base (tibom1110m000). Se la casella di controllo non è selezionata, e quindi non è definito alcun magazzino per la riga distinta base, gli articoli componente determinati nell'esplosione della domanda dipendente verranno forniti dal magazzino definito nella sessione di dettagli Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000). Fantasma Il valore predefinito del campo Fantasma della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Argomenti correlati Articoli fantasma Utilizza scorte fantasma Il valore predefinito del campo Utilizza scorte fantasma della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Argomenti correlati Articoli fantasma Preleva materiali non collegati in Il valore predefinito del campo Preleva materiali non collegati in della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Argomenti correlati Articoli fantasma Collegamento di materiali a operazioni Ciclo di produzione Lead time ordini Indica il numero di giorni lavorativi necessari per produrre l'articolo prima che questo sia disponibile. Quantità ciclo di produzione La quantità dell'articolo prodotto su cui è basato il ciclo di produzione. Questa unità consente di includere tempi di esecuzione molto brevi nel ciclo di produzione di un articolo. Ciclo produzione dipendente da qtà Se la casella di controllo è selezionata, LN seleziona un determinato ciclo di produzione. Poiché la selezione dipende dalla quantità ordine, da quest'ultima possono dipendere anche i tempi di esecuzione relativi a un articolo. Nota Questa regola non è valida per gli articoli generici. Argomenti correlati Cicli di produzione dipendenti dalla quantità ordine Selezione del ciclo di produzione per il calcolo dei costi Conto lavoro con supporto flusso di materiale Il valore predefinito del campo Conto lavoro con supporto flusso di materiale della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Metodi Scarica materiali a consuntivo Se la casella di controllo è selezionata, i componenti vengono prelevati mediante scarico a consuntivo. Articoli con numero di serie Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato solo se nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) definito nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000). Argomenti correlati Scarico a consuntivo Panoramica degli articoli con numero di serie Scarica ore a consuntivo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scaricare a consuntivo a un impiegato le ore impiegate per la produzione dell'articolo. Argomenti correlati Scarico a consuntivo Scarica a consuntivo se materiale Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene scaricato a consuntivo quando viene utilizzato come componente nella struttura di prodotto di un altro articolo. Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato solo se nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) definito nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000). Argomenti correlati Scarico a consuntivo Panoramica degli articoli con numero di serie Elaborazione diretta riga ordine di magazzino Se la casella di controllo è selezionata, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente dopo che sono stati sbloccati i materiali nel magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, e si sbloccano le righe ordine di magazzino utilizzando la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), la quantità da prelevare viene aggiunta al campo Da prelevare per Magazzino nella sessione di dettagli Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100). È necessario eseguire i passaggi rimanenti della procedura di magazzino in modo manuale. Se si utilizza la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000), le righe ordine di magazzino per i materiali da prelevare vengono sbloccate. È inoltre possibile selezionare la casella di controllo Avvio diretto prelievo scorte per i materiali. In questo caso, le righe ordine di magazzino vengono automaticamente sbloccate durante il rilascio dell'ordine di produzione. Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Critico per verifica scorte Questa casella di controllo rappresenta il valore predefinito della casella di controllo Critico per verifica scorte della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Avvio diretto prelievo scorte Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di magazzino per il materiale viene automaticamente sbloccata durante il rilascio dell'ordine di produzione. Di conseguenza, non è necessario eseguire la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare il materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, e il materiale non è scaricato a consuntivo, è necessario utilizzare la sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) per sbloccare la riga ordine di magazzino del materiale. Una riga ordine di magazzino sbloccata ha la funzione di segnalare agli impiegati del magazzino la necessità di avviare la procedura di uscita dal magazzino, a partire da un avviso di uscita del materiale. La procedura di uscita dal magazzino determina l'invio del materiale al reparto produzione. Se per il materiale è selezionata la casella di controllo Elaborazione diretta riga ordine di magazzino, la procedura di uscita dal magazzino viene eseguita automaticamente. Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Ripetitivo Articolo ripetitivo L'articolo RPT (ripetitivo). L'articolo è di tipo RPT (ripetitivo) nei seguenti casi: L'articolo è prodotto in quantità relativamente grandi. L'articolo è soggetto a una domanda continua. L'articolo è prodotto in modo anonimo. La produzione è basata su un tasso. La produzione è controllata tramite programmi. Il lead time è relativamente breve. Codice programma Un articolo ripetitivo viene prodotto in grandi quantità ed è soggetto a una domanda continua. LN gestisce la produzione di articoli ripetitivi mediante programmi a cui è associato un codice. Nota Il codice programma è obbligatorio e viene definito nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). |