| # Selezione della linea di assemblaggio in base alla configurazione articolo Novità in Infor LN 10 In Infor LN 10, LN seleziona la linea di assemblaggio in base al valore dell'impostazione Dipendente da configurazione specificato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). In Infor LN 10 una linea di fornitura può essere inclusa o esclusa dal sistema solo se per la linea di fornitura è selezionata la casella di controllo Dipendente da configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Argomenti correlati Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate |