| # Regole di campionamento (qmptc0160m000) Utilizzare questa sessione per definire la regola di campionamento utilizzata per una procedura di test standard. Regola camp. Il codice univoco della regola di campionamento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Piano camp. Il codice univoco del piano di campionamento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Generale Tab. lettere codici Il codice univoco della tabella delle lettere di codici. Descrizione Descrizione o nome del codice. Liv. ispezione Il livello di ispezione da eseguire. Descrizione Descrizione o nome del codice. Standard ispezione Il codice univoco dello standard di ispezione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ignora lotto Se la casella di controllo è selezionata, viene ispezionata soltanto una parte del lotto inoltrato. Ignora frequenza Il numero di lotti o batch che è possibile ignorare per l'ispezione. Ispezione con gravità inferiore Isp. con gravità inferiore - Batch cons. accettati Il numero di batch accettati necessari per passare a una procedura di ispezione con livello di gravità inferiore. Quando le merci fornite sono di qualità accettabile, è possibile passare a una procedura di ispezione con livello di gravità inferiore. Regola camp. per isp. con gravità inf. Il codice della regola di campionamento utilizzata per il regime di ispezione con livello di gravità inferiore/più flessibile. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ispezione con gravità superiore Batch rifiut. necessari per isp. con gravità sup. Il numero di batch respinti che determinano il passaggio a un regime di ispezione più restrittivo. Orizz. batch per isp. con gravità sup. Il numero di batch consecutivi recenti che è necessario verificare per il passaggio a un regime di ispezione più restrittivo. Regola camp. per isp. con gravità sup. La regola di campionamento da utilizzare per il regime di ispezione con livello di gravità superiore/più restrittivo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stampa regole di campionamento Stampa le regole di campionamento. |