| # Ricomposizione della linea È possibile calcolare una nuova composizione per cancellare un cumulo di ordini inevasi o per migliorare le composizioni esistenti. È possibile, ad esempio, ricreare una composizione esistente per tenere conto di una priorità più alta assegnata a un ordine a seguito della modifica della data di uscita di tale ordine dalla linea. È possibile ricomporre gli ordini inevasi in modo che le relative date pianificate di uscita dalla linea siano successive alla data corrente. Se la casella di controllo Includi ordini inevasi è selezionata, gli ordini non In corso la cui data di uscita dalla linea è anteriore alla data pianificata di uscita dalla linea vengono inclusi nella composizione ordini iniziali per la prima delle date selezionate. Se la capacità giornaliera viene superata, gli ordini con una priorità più bassa vengono spostati al giorno successivo. La priorità è determinata dai seguenti fattori: La data richiesta per l'uscita dalla linea. L'eventuale collegamento di un ordine di assemblaggio a un ordine di vendita. La priorità definita manualmente nel campo Priorità della sessione Ordine di assemblaggio (tiasc2100s000). Il valore di costo. Se lo spostamento di ordini a un'altra data determina il superamento della capacità per tale data, gli ordini con priorità bassa vengono spostati al giorno successivo. Per lo spostamento a una data precedente vengono presi in considerazione gli ordini con priorità alta. Questo processo viene ripetuto fino a quando tutti gli ordini non sono stati elaborati. Se un ordine viene spostato a una data anteriore, la data di uscita di tale ordine dalla linea può precedere la data di riferimento definita nella sessione Ordine di assemblaggio (tiasc2100s000). La data di riferimento determina il periodo di validità del contenuto di un ordine. Il contenuto di un ordine è costituito dalle operazioni e dai materiali necessari. Pertanto, se la data di uscita dalla linea è anteriore alla data di riferimento, possono verificarsi problemi perché la produzione si basa sul contenuto di un ordine non ancora valido. Esempio Non sarà possibile produrre una determinata caratteristica del prodotto nel momento specifico perché le macchine necessarie non sono ancora operative. Per evitare problemi di questo tipo, se dopo la ricomposizione risulta che la data di uscita di un ordine dalla linea è anteriore alla data di riferimento, viene visualizzato un messaggio. Nota Per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Composizione (tiasc2501m000), è possibile fare clic sul pulsante Linea di assemblaggio - Composizione. Utilizzare questa sessione per visualizzare la composizione di una linea di assemblaggio. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) |