| # Pianificazione degli ordini di produzione in Gestione reparto produzione (SFC) Nota In questo argomento viene fornita una panoramica della pianificazione degli ordini di produzione a livello di reparto produzione. La produzione della linea di assemblaggio non verrà trattata. Gli ordini di produzione possono arrivare al modulo Gestione reparto produzione da diverse Origine degli ordini di produzione, tra cui: Pianificazione aziendale Magazzino Configurator È inoltre possibile creare manualmente gli ordini di produzione nella sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000). Nota Gli ordini generati da Configurator vengono generalmente utilizzati solo per le linee di assemblaggio, ma è possibile utilizzare le sessioni descritte in questo argomento per rettificare la pianificazione delle operazioni eseguite in centri di lavoro non a linea di assemblaggio dopo la linea di assemblaggio. Queste operazioni, definite di post-lavorazione, possono essere utilizzate, ad esempio, per personalizzare prodotti per clienti che richiedono funzioni aggiuntive. Tuttavia, è possibile decidere di modificare la pianificazione di questi ordini nel reparto produzione, ad esempio per far fronte a un cumulo ordini inevasi oppure a un ordine diventato prioritario a causa della richiesta dell'articolo finale da parte del cliente. Sessioni Panoramica Nella sessione Utilizzo per Settimana (tisfc1502m000) viene fornita una panoramica della capacità pianificata per ciascuna settimana, tra cui: Ordini pianificati Centri di lavoro e operazioni per gli ordini Quantità pianificate per gli ordini Tempo di produzione stimato per completare gli ordini Se è stata selezionata la casella di controllo Metodo di aggiornamento utilizzo giornaliero nella sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000), è possibile utilizzare la sessione Utilizzo per Giorno (tisfc1503m000) per fornire informazioni analoghe alla sessione sopra indicata. Nelle seguenti sessioni è possibile visualizzare una panoramica simile organizzata per centro di lavoro o macchina e per settimana o giorno: Utilizzo centro di lavoro per Settimana (tisfc1501m000) Utilizzo centro di lavoro per Giorno (tisfc1506m000) Utilizzo macchina per Settimana (tisfc1504m000) Utilizzo macchina per Giorno (tisfc1505m000) Modifica della pianificazione del reparto produzione Un ordine di produzione è costituito da una o più operazioni pianificate. È possibile modificare l'ordine di esecuzione delle operazioni nella sessione Relazioni operazione per Ordine (tisfc1102m000). È possibile utilizzare la sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000) per modificare il ciclo di produzione con struttura a rete per un'operazione cambiando i valori dei campi Operazione successiva e Attività assegnati all'operazione corrente. Per modificare collettivamente le date delle operazioni non completate di diversi ordini di produzione, utilizzare la sessione Spostamento pianificazione produzione (tisfc1202m000). Selezionare la prima operazione non ancora completata e rettificare la relativa Data di inizio quantità rimanente. LN rettifica le date delle altre operazioni nell'ordine di produzione e quelle degli altri ordini di produzione selezionati per tenere conto della modifica. Se si desidera modificare le date di una singola operazione, utilizzare la sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). È possibile modificare diverse variabili, incluse quelle riportate di seguito: Data di inizio quantità rimanente (se si modifica questa variabile, altre date relative alle operazioni vengono aggiornate automaticamente da LN) Durata ciclo [Minuti] e Tempo di attrezzaggio (medio) Unità di tempo relativa al valore di Tasso di produzione È inoltre possibile modificare il valore definito nel campo Data di inizio quantità rimanente avviando la Tabella di pianificazione grafica dalla sessione Pianificaz. prod. con Tabella di pianificaz. (tisfc1120m000). In questo modo è possibile riprogrammare le operazioni trascinando con il mouse la relativa rappresentazione grafica. È possibile visualizzare una rappresentazione grafica della pianificazione macchina con la sessione Pianificaz. macch. con Tabella di pianific. (tisfc1140m000) e della pianificazione centro di lavoro con la sessione Pianificazione centro di lavoro con Tabella pianificazione (tisfc1130m000). Inoltre, se la resa o lo scarto risulta differente da quanto previsto, è possibile modificarlo nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). LN modificherà le quantità pianificate per tenere conto delle modifiche. Dopo aver apportato modifiche alla distinta base o al ciclo di produzione, sarà necessario utilizzare la sessione Rielaborazione ordini di produzione (tisfc1203m000) per creare nuovi ordini di produzione e tenere conto delle modifiche. Argomenti correlati Gruppi ordini di produzione - Panoramica funzionale Origine degli ordini di produzione Scarto e resa Cicli di produzione con struttura a rete Tabella di pianificazione |