| # Caratteristiche procedura test standard (qmptc0115m000) Utilizzare questa sessione per definire i requisiti di qualità delle caratteristiche. Le caratteristiche definite per un ID qualità sono valide per tutte le combinazioni di qualità alle quali viene assegnato tale ID qualità. Nella sessione Dettagli è possibile collegare le caratteristiche o le combinazioni di elemento caratteristico/caratteristiche a un ID qualità. È possibile aggiungere proprietà a un ID qualità, ad esempio test, valore normale, metodo di determinazione dei limiti e data di validità. Nota È possibile modificare i dati predefiniti relativi alle caratteristiche. Argomenti correlati Procedura di test standard e combinazioni di test Procedura test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. Elemento caratteristico Specifica di una caratteristica. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio il diametro, la lunghezza o il peso. Descrizione Descrizione o nome del codice. Sequenza ord. origine Un numero di sequenza che consente di definire la stessa caratteristica più volte, ogni volta con una data di scadenza diversa. Tipo di caratteristica Sono disponibili i tipi di caratteristica riportati di seguito: Valori possibili. Metodo Sono disponibili i seguenti metodi di ammortamento: Valori possibili. Unità di misura caratteristica Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la caratteristica come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Test Il test utilizzato per impostazione predefinita per misurare la caratteristica. Valore fisso caratteristica Un valore della caratteristica che viene determinato una sola volta. Il valore fisso della caratteristica viene confrontato con i risultati del test inseriti in una delle sessioni riportate di seguito: Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) Nota È possibile utilizzare questo campo soltanto se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il campo Valore fisso caratteristica viene arrotondato per difetto al numero intero più prossimo.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile immettere un set di opzioni soltanto se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione. Data di validità La data in cui è possibile eseguire un test per ispezionare gli articoli. Data di scadenza La data in cui non è più possibile eseguire un test per ispezionare la caratteristica relativa all'ID qualità. Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Ad esempio uno standard DIN. Tipo di limite Il tipo di valore misurato. Valori consentiti Valori possibili Tipo di valore Il tipo di valore della caratteristica. Valori consentiti Tipo di valore Nome diagramma Il codice del nome diagramma a cui sono applicabili i valori nominali. Nota Questo campo è disponibile solo se l'opzione Nominale è selezionata nel campo Tipo di valore. Tipo diagr. Il codice del tipo di diagramma a cui sono applicabili i valori nominali. Nota Questo campo è disponibile solo se l'opzione Nominale è selezionata nel campo Tipo di valore. Standard tolleranza Il codice dello standard di tolleranza collegato all'intervallo di valori nominali. Nota Questo campo è disponibile solo se l'opzione Nominale è selezionata nel campo Tipo di valore. Valore nominale Il valore nominale della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica. Nota Questo campo è disponibile solo se l'opzione Nominale è selezionata nel campo Tipo di valore. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette il valore Fisso nel campo Metodo o il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite superiore Digitare il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite superiore deve essere maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite inferiore Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite inferiore deve essere minore o uguale al valore del campo Valore normale. Tolleranza superiore Nel campo Valore normale immettere il valore massimo rispetto al valore normale espresso in percentuale. Tolleranza inferiore Nel campo Valore normale immettere il valore minimo rispetto al valore normale espresso in percentuale. |