| # Riprogrammazione degli ordini di assemblaggio Un ordine viene spostato in avanti o indietro nel tempo. Un ordine spostato indietro viene anticipato a una data precedente. Viene quindi spostato indietro anche nella posizione della sequenza di linea. Un ordine spostato in avanti viene rinviato a una data successiva. Viene quindi spostato in avanti anche nella posizione della sequenza di linea. Esistono due tipi di modifiche: lo spostamento e lo scambio. È necessario selezionare il tipo di modifica che si desidera effettuare. Esempio La sequenza originaria è `1-2-3-4-5`. Se si: scambiano gli ordini `1` e `4`, non viene apportata alcuna altra modifica oltre allo scambio degli ordini. La sequenza `1-2-3-4-5` diventa quindi 4- 2-3- 1-5. Se si sposta un ordine, questo viene rimosso da una posizione e inserito in un'altra. Tutti gli ordini compresi tra la posizione iniziale e quella nuova vengono spostati di un posto verso la posizione iniziale. Di conseguenza, gli ordini compresi tra queste posizioni si spostano nella direzione opposta all'ordine spostato. Se l'ordine `4` viene spostato indietro di tre posizioni, la nuova sequenza sarà `4-1-2-3-5`. Gli ordini `1, 2` e `3` risulteranno spostati in avanti di una posizione. Se invece viene spostato in avanti di tre posizioni l'ordine 1, la nuova sequenza sarà `2-3-4- 1-5` e gli ordini `2, 3` e `4` risulteranno spostati di una posizione indietro. Nota È possibile scambiare o spostare solo gli ordini di assemblaggio a cui è assegnato lo stato Pianificato. Se l'ordine scambiato/spostato ha una nuova data pianificata di uscita dalla linea che è precedente alla data di riferimento dell'ordine, viene chiesto se si desidera continuare. Questa conferma viene richiesta perché la data di riferimento viene utilizzata per determinare il periodo di validità del contenuto di un ordine. Il contenuto di un ordine è costituito, tra l'altro, dalle operazioni e dai materiali necessari. Pertanto, se la data di uscita dalla linea è anteriore alla data di riferimento, possono verificarsi problemi perché la produzione si basa sul contenuto di un ordine non ancora valido. Ad esempio, non sarà possibile produrre una determinata caratteristica del prodotto nel momento specifico perché le macchine necessarie non sono ancora operative. LN chiederà quindi se si desidera procedere nel caso in cui si verifichi una situazione di questo tipo. Se si sceglie di continuare, vengono registrati dei messaggi che è possibile visualizzare nella sessione Messaggi assemblaggio (tiasc0501m000). Se necessario, il pianificatore può eseguire operazioni in relazione a questi ordini. Le nuove date pianificate di uscita dalla linea degli ordini di assemblaggio (varianti di prodotto) vengono comunicate a Configurator. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica |