| # Progettazione del processo La progettazione del processo consente di definire il processo di assemblaggio degli articoli finali e può includere ad esempio le seguenti fasi: Definizione delle operazioni e assegnazione alle stazioni di linea Collegamento dello scherma dei componenti di assemblaggio alle operazioni Definizione delle assegnazioni ed esecuzione del bilanciamento della linea Definizione delle regole di linea e assegnazione ai segmenti di linea Buffer e stazioni di linea Fase 1: avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Cicli di produzione\Centri di lavoro (tirou0101m000). Utilizzare questa sessione per creare i buffer. Ciascun segmento di linea deve iniziare con un buffer. Nel buffer gli ordini sono in attesa di elaborazione e possono essere riprogrammati in modo da essere eseguiti in una sequenza differente. Fase 2: è possibile utilizzare la sessione \Infor ERP Produzione\Cicli di produzione\Centri di lavoro (tirou0101m000) per creare stazioni di tipo Buffer o Stazione di linea. Nota Nel campo Tipo di stazione è possibile specificare se una stazione è di tipo Stazione di linea o Buffer. Linee di assemblaggio Utilizzare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Linee di assemblaggio\Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) per creare una linea di assemblaggio. Nella sessione Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000) è possibile visualizzare i segmenti di linea appartenenti alla linea di assemblaggio. Nella sessione Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000) è possibile visualizzare le stazioni di linea appartenenti alla linea di assemblaggio. |