| # Calcolo del centro di lavoro collo di bottiglia e del tasso di produzione Il centro di lavoro collo di bottiglia e il relativo tasso di produzione vengono visualizzati nel campo Centro di lavoro collo di bottiglia e nel campo Tasso di produzione della sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000). Il tasso di produzione viene calcolato per minuti o per ore, a seconda del valore indicato nel campo Unità di tempo tasso di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). Questo calcolo viene eseguito sia per un ciclo di produzione standard che per un ciclo di produzione articolo. Nel caso di un ciclo di produzione standard, selezionare solo i cicli di produzione. Nel caso di un ciclo di produzione articolo, selezionare sia i cicli di produzione che gli articoli. Il centro di lavoro collo di bottiglia e il relativo tasso di produzione possono essere determinati anche scegliendo l'opzione Calcola centro di lavoro collo di bottiglia nella sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000). |