| # 組立管理 (ASC) での取引処理 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの取引処理フィールドで処理する取引レベルを選択できます。 ラインステーション基準 オーダ基準 パフォーマンスとデータ増加の観点から、大量データが処理される環境ではラインステーション基準設定が推奨されます。各ラインステーションのラインステーションオーダデータは、1 つのクラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) に日単位で収集されます。処理は総計 (ラインステーション) レベルで行われます。ラインステーション基準の取引処理を使用すると、期間ごとに製造結果が返されます。このため、処理数が大幅に減るため、システムパフォーマンスが改善されます。 注意 このパラメータは導入時にのみ設定できます。 パフォーマンスについての注意 CPU への影響： はい データベース拡張への影響： はい 関連トピック 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ |