| # タスク (tirou0103m000) セッションの目的: 会社で実行される活動に関係するデータをメンテナンスします。 タスクデータは、以下のモジュールで作業を記録するためのデフォルトデータとなります。 工順 製品構成. 適切なメニューで、次の項目を選択できます。 タスク関係: タスク関係 (tirou0104m000) セッションが開始され、タスク、機械、ワークセンタ間の関係の一覧表示およびメンテナンスができます。 使用先: 工順作業 (tirou1102m000) セッションが開始され、特定のタスクが使用される工順作業を表示できます。 関連トピック 工順を設定するには ワークセンタ バックフラッシュ タスク 品目を製造または修理するための活動。たとえば、切断、穴あけ、塗装などです。 タスクはワークセンタで実行され、機械と関連付けることができます。 検索キー 検索キーを使用すれば、タスクをすばやく取得できます。 LN のデフォルトでは、タスク記述の先頭の 16 文字が表示されます。この文字は、必要に応じて他のテキストに置き換えることができます。 ワークセンタ選択方法 タスクを実行できるワークセンタの範囲を選択します。 次のオプションのいずれかを選択します。 デフォルトのみ: このオプションは、デフォルトワークセンタ フィールドで定義されているワークセンタでのみタスクを実行できる場合に選択します 特定: このオプションは、タスク関係 (tirou0104m000) セッションでタスク関係を定義したすべてのタスク/ワークセンタの組合せに関して選択します。このため、このオプションを選択する場合は、ワークセンタとのタスク関係を少なくとも 1 つ定義しておく必要があります すべて: このオプションは、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションで定義されているすべてのワークセンタでタスクを実行できる場合に選択します。機械選択方法フィールドの値もすべての場合、機械 (tirou0102m000) セッションでこの機械に関してワークセンタを定義していない限り、任意のワークセンタおよび機械でタスクを実行できます 機械選択方法 タスクを実行できる機械の範囲を選択します。 次のオプションのいずれかを選択します。 デフォルトのみ: このオプションは、デフォルト機械フィールドに定義されている機械でのみタスクを実行できる場合に選択します。 特定: このオプションは、タスク関係 (tirou0104m000) セッションでタスク関係を定義したすべてのタスク/機械の組合せに関して選択します。このため、このオプションを選択する場合は、タスク関係 (tirou0104m000) セッションで機械とのタスク関係を少なくとも 1 つ定義しておく必要があります。 すべて: このオプションは、機械 (tirou0102m000) セッションで定義されているすべての機械でタスクを実行できる場合に選択します。ワークセンタ選択方法フィールドの値もすべての場合、機械 (tirou0102m000) セッションでこの機械に関してワークセンタを定義していない限り、任意の機械およびワークセンタでタスクを実行できます。 デフォルトワークセンタ デフォルトでタスクが実行されるワークセンタ ワークセンタ選択方法フィールドがデフォルトのみに設定されている場合は、このフィールドにワークセンタコードを入力する必要があります。 デフォルト機械 タスクに関連する機械のコード。機械選択方法フィールドがデフォルトのみの場合、このフィールドに機械コードを入力する必要があります。 備考 このフィールドは、タスクに関して備考を追加するために使用します。 使用先 工順作業 (tirou1102m000) セッションが開始され、特定のタスクが使用される工順作業を表示できます。 タスク関係 タスク関係 (tirou0104m000) セッションが開始され、タスク、機械、ワークセンタ間の関係の一覧表示およびメンテナンスができます。 |