| # 例: 構成の計画オーダ (有効化構成) LN はオーダ計画において有効化構成を使用して、有効化コードの交換可能性をサポートします。 有効化コードが交換可能な場合、LN はそれを使用して同じ構成を持つ有効化コードの所要を満たすことができます。 このトピックでは、(ロットサイズ規則のために) オーダ数量が所要数量よりも多い状況を例示します。LN は同じ構成を持つ有効化コードの所要に対して、オーダ数量の一部を使用できるかどうかチェックします。 有効化コードの計画オーダ 品目 X には以下の特徴があります。 オーダ間隔 = 1 週 最小オーダ数量 = 30 週 12 に、品目 X について以下の所要および受取があります。
日 | 有効化コード 101 の所要数量 | 有効化コード 102 の所要数量
1 | 6 |
2 |  | 5
3 | 4 |
4 |  | 3
5 | 2 |
日 1 の予想在庫は、各有効化コードに対して 1 です。確定計画受取はありません。 同じ構成 LN は最初に、有効化コード 101 に対して 30 のオーダ数量を使用して、日 1 のオーダ計画を生成します。オーダ間隔での有効化コード 101 の合計需要は 12 なので、18 の余剰があります。LN は、この余剰を、(オーダ間隔内またはオーダ間隔の外で) 同じ構成を持つ別の有効化コードに使用できるかどうかチェックします。 有効化コード 101 および 102 は同じ構成を持つので、オーダの一部は有効化コード 102 に対するオーダラインに変更されます。この結果、以下のオーダラインを持つ計画オーダが生成されます。 有効化コード 101、数量 22 有効化コード 102、数量 8 異なる構成 LN は、日 1 に、有効化コード 101 に対してオーダ数量 30 の計画オーダを生成します。有効化コード 101 と 102 の構成が異なる場合、この計画オーダを使用して有効化コード 102 の数量も製造することはできません。 ただし、有効化コード 101 と 102 が交換可能であれば、有効化コード 101 の計画オーダの結果生じる在庫を、順に有効化コード 102 に使用することができます。この場合、有効化コード 102 のオーダを生成する必要はありません。 有効化コード 101 と 102 が交換不可能な場合、LN は有効化コード 102 に対して、数量が 30 の別の計画オーダを生成します。 関連トピック 企業計画での有効化構成 有効化コードの交換可能性 有効化構成の概要 |