| # カスタマイズ製品構造をカスタマイズ構造にコピー コピー手順は次のとおりです。 コピーする各カスタマイズ品目について、この品目がすでにコピー先のプロジェクトに含まれているかどうかがチェックされます。含まれている場合、プロジェクト (tipcs2101m000) セッションに記録された先頭の空きカスタマイズ品目コードに基づいて、新規のカスタマイズ品目コードが自動的に生成されます。このカスタマイズ品目は、必要に応じて変更できます。 既存のカスタマイズ品目コードも使用できます。 カスタマイズ品目がまだ存在していない場合は、オリジナルのカスタマイズ品目のデータがコピー先のプロジェクトにコピーされます。 このデータのコピー後、カスタマイズ製造部品の製造部品表と作業が、コピー先のプロジェクトのカスタマイズ部品表とカスタマイズ作業にコピーされます。 オリジナルのカスタマイズ品目に対応する、コピー先のプロジェクトのカスタマイズ品目が存在する場合は、その既存のカスタマイズ品目に対して、オリジナルのカスタマイズ品目データはコピーされません。 コピー先のプロジェクトのカスタマイズ品目とその下位のカスタマイズ製品構造は、オリジナルのカスタマイズ品目の代用と見なされます。 これは、カスタマイズ製品構造の最初の部品表レベルには適用されません。 カスタマイズ製品構造のトップにある、オリジナルのカスタマイズ品目のカスタマイズ製造部品表とカスタマイズ作業は、元のデータが削除されると、必ずコピープロジェクトの既存のカスタマイズ品目にコピーされます。 関連トピック 品目への設計品目のコピー |