| # 仕掛品振替の実行 \ Infor LN 製造\組立管理\ステーション\ラインステーション - 組立オーダ - tiasl6510m000 セッションを開きます。 仕掛品振替を実行すると、2 つの組立ラインにあるラインステーション間で仕掛品の値が転送されます。 仕掛品振替を行うには、以下の手順を実行してください。 供給組立ラインの最後のラインステーションに進みます。 組立オーダに関連したラインステーションオーダを選択します。適切なメニューで仕掛品振替をクリックします。適切なメニューの仕掛品振替コマンドを正しい順序で実行します。 仕掛品振替の生成: 供給ライン上のラインセグメントの最後のラインステーション 仕掛品振替の出庫 仕掛品振替の入庫 注意 仕掛品振替処理パラメータが自動に設定されている場合は、組立ライン (組立ライン (tiasl1530m000) を参照) に対して組立管理から仕掛品振替の出庫と仕掛品振替の入庫を実行できます。 組立オーダに対してすべての仕掛品振替をまとめて処理するセッションは用意されていません。すべての組立オーダの仕掛品振替ステップを個々に実行する必要がないように、組立管理モジュール内のプロセストリガをモデル化することをお勧めします。各トリガを使用して、定義されたイベントにもとづいてこれらの仕掛品振替 (仕掛品振替の生成、仕掛品振替の出庫、および仕掛品振替の入庫) を自動的に実行するプロセストリガをモデル化します。 詳細は、次の情報を参照してください: プロセストリガ定義 (tiasl8100m000) |