| # サンプリングルール (qmptc0160m000) セッションの目的: 標準テスト手順に使用されるサンプリングルールを定義します。 サンプリングルール サンプリングルールの固有コード。 記述 コードの記述または名前 サンプリング計画 サンプリング計画の固有コード。 記述 コードの記述または名前 一般 コードレターテーブル コードレターテーブルの固有コード。 記述 コードの記述または名前 検査レベル 実行する必要がある検査レベル。 記述 コードの記述または名前 検査標準 検査標準の固有コード。 記述 コードの記述または名前 スキップロット このチェックボックスがオンの場合、提出されたロットの部品のみ検査します。 スキップ頻度 検査をスキップできるロット (またはバッチ) の数。 減少検査 承認済連続バッチ減少検査 少ない検査手順に切り替えるために必要な承認済バッチの数。商品が安定した品質で供給される場合、減少/少ない検査手順に切り替えることができます。 減少検査のサンプリングルール 減少/緩い検査体制に使用されるサンプリングルールのコード。 記述 コードの記述または名前 増加検査 増加検査に必要な不合格バッチ 強化検査体制への移行をトリガーする不合格バッチの数。 増加検査のバッチ範囲 強化検査体制をトリガーするためにチェックする必要がある最近の連続バッチの数。 増加検査のサンプリングルール 増加/強化検査体制に使用されるサンプリングルール。 記述 コードの記述または名前 サンプリングルールの出力 サンプリングルールを出力します。 |