| # 設計品目/品目の整合性 (tiedm1521m000) セッションの目的: 改訂とそのコピー先の製造品目との差異を表示します。差異は設計品目または品目のいずれかが変更されると発生します。 設計品目の改訂を品目にコピーした場合、この 2 つの品目の整合性を調べることができます。 改訂と品目を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。コピー先の品目がカスタマイズされている場合は、第 1 セグメントにプロジェクトコードを入力する必要があります。LN は比較データを表示し、品目データにアスタリスク (*) を付けて差異を示します。アスタリスクは、データがまだコピーされていない場合も表示されます。 注意 設計部品表/製造部品表の整合性 (tiedm1520m000) セッションで、設計部品表と製造部品表の比較もできます 設計品目/品目の整合性の出力 (tiedm1471m000) セッションでは、設計品目と品目の比較を出力できます 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計品目 コピー先の品目と比較する設計品目 新しい設計品目を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。 設計品目改訂 コピー先の品目と比較する設計品目改訂 新しい改訂を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。 主品目 設計品目改訂からコピーされたデータを含む品目 新しい品目と比較するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。 記述 設計品目または品目の名称 このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 資材 設計品目または品目を製造する資材 注意 このフィールドは、品目が物的製品の場合にだけ適用できます。 サイズ 設計品目または品目のサイズ 注意 これは、(設計) 部品表で定義された長さと幅の補足情報です。 このフィールドは、品目が物的製品の場合にだけ適用できます。 標準 設計品目または品目が準拠する標準 これは、NEN などの国内規格、または ISO などの国際規格です。品目が準拠する規格。これは、国内標準 (NEN、DIN、BS、ASA など) または国際標準 (ISO) です。 検索キー I 設計品目または改訂に対する第 1 検索キー。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 検索キー II 設計品目または品目に対する第 2 検索キー。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 製品タイプ 設計品目または品目の製品タイプ 選択コード 設計品目または品目の選択コード 重量 設計品目または品目の重量。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合、設計品目と品目の単位が異なります。 オーダ方針 品目の製造方法またはオーダ方法を管理するオーダパラメータ 次の値を指定できます。 見込: 顧客オーダに関係なく、品目の製造または購買が行われます。 受注: 品目に顧客オーダが登録されている場合にのみ、品目の製造または購買が行われます。 このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 部品表数量 設計品目または品目の部品表数量。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 棚卸単位 設計品目または品目の棚卸単位 有効化構成 このチェックボックスがオンの場合、設計品目または品目は有効化構成品目です。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 交換可能 このチェックボックスがオンの場合、この設計品目または品目は、他の有効化構成交換可能設計品目と交換できます。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。 |