| # 組立ライン - 割当およびラインステーションの表示 割当は組立ライン全体または特定のラインステーションに定義されます。 組立ラインに定義する割当は ｢ラインレベル割当｣ と呼ばれ、実際にはラインステーションレベル割当セットから構成されます。 ラインレベル割当では、ラインステーションレベル割当がいつ有効であるかを定義するとともに、そのサイクル時間を定義します。 このセッションでは、ラインステーションの特定のラインレベル割当に定義されているすべてのラインステーションレベル割当を表示します。 注意 2 つのタイプのラインレベル割当が存在します。 平均割当 平均割当はライン全体に適用される平均サイクル時間だけを定義し、ラインステーションレベル割当とはリンクしません。 非平均割当 ラインステーションレベル割当とリンクするのは、非平均ラインレベル割当だけです。 このセッションで表示されるデータが有効であるのは、そのデータが属する、このセッションの先頭に表示されている割当が有効である場合です。 ラインレベル割当は組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) セッションに表示されます。 関連トピック 組立管理の概要 組立ラインステーションの利用率 組立割当 |