| # 品目 - 製造デフォルト (tiipd0102m000) セッションの目的: 品目タイプおよび品目グループに関する品目 - 製造デフォルトデータを検索、一覧表示、またはメンテナンスします。品目グループ (tcmcs0123m000) セッションで品目グループを入力します。 注意 品目 - 製造デフォルト (tiipd0102m000) セッションに品目を入力すると、LN により、その品目に属している品目タイプまたは品目グループ (あるいはこの両方) に関して定義済の品目 - 製造データが取得されます。 品目タイプ 品目のグループに品目を配置し、パッケージの特定機能がその品目のみに適用されるようにします。 注意 選択可能な品目タイプは、製造、購買、一般のみです。 品目グループ 共通の特徴がある品目のグループです。 品目グループを品目タイプと組み合せて使用すると、さまざまなタイプのデータを保存できます。 特定の品目タイプおよび品目グループに属する品目を記録すると、その品目タイプ/グループについて保存されたデフォルト値が表示されます。 部品表 部品表数量 品目の部品表のもとになる製造品目の数を定義します。このフィールドを使用すると、数量が非常に少ない品目を部品表の構成要素として指定することができます。 仕損率 製品の製造プロセスにおける数量損失を見込むために使用される割合です。 仕損数量 製品の製造プロセスにおける数量損失を見込むための数量です。 関連トピック 仕損 部品表の倉庫を特定 このチェックボックスがオンの場合、 部品表 (BOM) を定義するには、各構成要素の倉庫を指定する必要があります。従属需要展開が実行された場合は、部品表 (tibom1110m000) 詳細セッションで部品表ラインに対して定義されている倉庫から構成要素品目が供給されます。 このチェックボックスがオフの場合、部品表ラインに対して倉庫が定義されていないため、依存需要展開で決定された構成要素品目は、品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) 詳細セッションで定義されている倉庫から供給されます。 ファントム 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションのファントムフィールドのデフォルト値 関連トピック ファントム ファントム在庫を使用 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションのファントム在庫を使用フィールドのデフォルト値 関連トピック ファントム リンクしない資材の出庫時点 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションのリンクしない資材の出庫時点フィールドのデフォルト値 関連トピック ファントム 資材と作業のリンク 工順 オーダリードタイム 品目が使用可能になるまでの、製造に必要な作業日数を示します。 工順数量 工順のもとになる製造品目の数量です。この単位を使用することで、品目の工順に非常に短い作業時間を含めることができます。 数量依存工順 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、特定の工順が選択されます。この選択はオーダ数量に依存するので、品目に関する作業時間はオーダ数量に依存する場合があります。 注意 これは一般品目には該当しません。 関連トピック オーダ数量依存の工順 原価計算のための工順選択 資材フロー外注 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの資材フロー外注フィールドのデフォルト値 方法 資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、構成要素はバックフラッシュを通じて出庫されます。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合に限ります。これ以外の場合はすべて、シリアル番号付品目はバックフラッシュできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、その品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 時間をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、品目の製造にかかった時間を従業員バックフラッシュにバックフラッシュできます。 関連トピック バックフラッシュ 特定条件の資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、品目は、別の品目の製品構造で構成要素として使用される際にバックフラッシュされます。 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合に限ります。これ以外の場合は、シリアル番号付品目はバックフラッシュできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、その品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除されると自動的に倉庫出庫手順が実行されます。 このチェックボックスがオフの場合、 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションで倉庫オーダラインをブロック解除すると、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 詳細セッションの倉庫別出庫フィールドに出庫数量が追加されます。残りの倉庫手順は、マニュアルで実行する必要があります。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用すると、出庫資材の倉庫オーダラインがブロック解除されます。また、資材に対応する直接出庫開始チェックボックスをオンにすることもできます。 この場合、倉庫オーダラインは製造オーダ発行の間自動的にブロック解除されます。 関連トピック 資材出庫の概要 在庫チェックのクリティカル このチェックボックスは、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの在庫チェックのクリティカルチェックボックスのデフォルトです。 直接出庫開始 このチェックボックスがオンの場合、資材の倉庫オーダラインは製造オーダの発行時に自動的にブロック解除されます。このため、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行して資材のブロックを解除する必要はありません。 このチェックボックスがオフの場合、資材がバックフラッシュされていなければ、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して資材の倉庫オーダラインをブロック解除する必要があります。 ブロック解除された倉庫オーダラインは、倉庫の従業員が倉庫出庫手順を開始する合図となります。この手順は、資材の出庫勧告から始まります。倉庫出庫手順によって、資材が工程に送られます。この資材に関する直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンの場合、倉庫出庫手順が自動的に実行されます。 関連トピック 資材出庫の概要 連続生産 繰返生産品目 繰返生産 (RPT) 品目です。 次のような品目が繰返生産 (RPT) 品目です。 比較的大量に生産される 反復性需要の対象である 見込みで生産される 製造がレートにもとづく 製造がスケジュールで管理される リードタイムが比較的短期である スケジュールコード 繰返生産品目は大量生産されるため、反復性需要の対象となります。LN では、スケジュールコードが設定されたスケジュールで繰返生産品目の生産が処理されます。 注意 スケジュールコードは必須のもので、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義します。 |