| # 製造オーダの処理 新規の製造オーダが工程管理モジュールに転送された場合、またはマニュアルで作成された場合、LN で実行されるアクションは次のとおりです。 部品表、工順、および工具所要計画モジュールから該当のデータを検索します。資材にファントム品目が含まれている場合、その品目の資材および作業も検索対象になります。 材料費を見積ります。資材の必要数量を計算する際には、仕損および産出率の係数が考慮に入れられます。品目タイプが購買である品目のリワークオーダまたは製造オーダに関係する場合、資材見積にはその品目自体が適用されます。 各作業の所要時間は、品目の工順にもとづいて見積られます。ファントム品目の作業も考慮に入れます。ただし、作業が購買品目のリワークオーダまたは製造オーダに関係している場合、例外的に時間が見積られません。この場合、マニュアルで時間を入力する必要があります。 注意 見積の凍結時点フィールドの値がオーダ作成中のとき、見積のオーダ原価がすぐに凍結され、見積の最終製品単位原価が計算されます。 工具所要量を計算します。 製造オーダを計画します (つまり、作業の開始/終了の日時が設定されるのは、リワークオーダおよび FAS 品目オーダ以外のオーダです)。 製造オーダに作業がない場合、製造品目に対して定義されたオーダリードタイムを製造オーダの計画に使用します。 ワークセンタの能力利用率を求めます (ただし、リワークオーダおよび FAS 品目のオーダは対象外)。 倉庫管理において計画在庫処理を更新して、資材の引当および製品の計画入庫を記録します。 完成品の計画入庫日付の計算については、オーダ品目調達予定日の算定のトピックを参照してください。 品質で、オーダ固有の検査データを生成します。 ワークフローのインスタンスを生成します。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダの発行 見積数量の計算 再作業オーダ 資材と作業のリンク ファントム SFC (工程管理) と倉庫管理の統合 オーダ品目調達予定日の算定 SFC (工程管理) と品質管理の統合 |