| # 製造におけるカレンダーの働き 製造で製造オーダの計画や使用可能能力の計算を行うには、利用可能な時間が LN で認識されていなければなりません。 LN では、カレンダーおよび利用性タイプを使用して、資源の利用性が記録されます。 リードタイムと製造計画 製造計画では、LN により、リードタイムを使用して、作業の終了時期と次の作業の開始時期が算出されます。計画日算出の確度を高めるためには、資源の利用性を考慮する必要があります。たとえば、時にはワークセンタが週末、休日、またはメンテナンスのために利用できない場合もあります。 詳細については、オンラインマニュアルトピック製造におけるリードタイムを参照してください。 カレンダーを設定するには 検索パス 該当する利用性タイプに有効なカレンダーがワークセンタに定義されていない場合は、LN で企業単位のカレンダーが使用されます。ワークセンタにも企業単位にも有効なカレンダーが定義されていない場合は、LN で会社カレンダーが使用されます。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの使用カレンダータイプフィールドを会社に設定すると、LN では常に会社カレンダーが使用されます。 カレンダーコード さまざまな資源にカレンダーをリンクさせる方法を次の表に示します。
操作 | 使用するセッション
会社カレンダーを定義する。 | 会社 (tcemm1170m000)
企業単位のカレンダーを定義する。 | 企業単位 (tcemm0130m000)
ワークセンタのカレンダーを定義する。 | ワークセンタ (tirou0101m000)
注意 ワークセンタのカレンダーは、ワークセンタ (tirou0101m000) または部署 (tcmcs0565m000) のどちらのセッションで定義してもかまいません。各ワークセンタは 1 つの部署に相当します。一方のセッションに入力した内容は、もう一方のセッションにも表示されます。 利用性タイプ
操作 | 使用するセッション
製造オーダ計画の利用性タイプを指定する。 | 工順パラメータ (tirou0100m000)
組立管理の利用性タイプを指定する。 | 組立管理パラメータ (tiasc0100m000)
カレンダーコードと利用性タイプの有効な組合せを表示するには、カレンダー利用性タイプ (tcccp0150m000) セッションを開始します。カレンダーコード別または利用性タイプ別にレコードをソートできます。 カレンダーの作業時間、効率係数、および生産能力を表示するには、カレンダー作業時間 (tcccp0120m000) セッションを使用して、該当するカレンダーコードと利用性タイプを検索します。 選択されたカレンダーの開始日と終了日で定義された期間内に計画日が含まれていない (つまり、特定日に利用できるカレンダー作業時間が存在しない) 場合は、LN で標準カレンダーが使用されます。 関連トピック カレンダー機能の概要 カレンダー構造を設定するには カレンダーを使用するには 効率係数 生産能力 製造におけるリードタイム |