| # 部品表構成要素の使用先の出力　(マルチレベル) チェック日が品目の発効日と失効日の間にあるかどうかを調べるには、部品表構成要素使用先の出力 (tibom1412m000) セッションの日付に対する構成要素の有効化チェックボックスをオンにします。 出力オプション 製造部品表テキストを出力チェックボックスをオンにすると、テキストを出力できます。 [出力] をクリックすると、3 種類のレポートの中から選択できます。 いずれのレポートにも、マルチレベル部品表内で構成要素が表示される場所が示されます。 日付付きレポート: 発効日、失効日、品目の長さと幅、および単位数などの情報を含みます。 数量付きレポート: 正味数量、仕損率、倉庫、品目がファントム品目かどうかなどの情報を含みます。 プロパティ付きレポート: 資材-工順関係が使用可能かどうか、品目が標準構成かどうか、品目が有効化構成かどうかなどの情報を含みます。 例 ホイール品目で使われるハブ構成要素を検索しています。 また、ホイールは品目の自転車 1 および自転車 2 で使用されます。 次のようなレポートが作成されます。
レベル | 製造品目
--- | ---
品目 | ハブ
1 | 車輪
.2 | 自転車 1
.2 | 自転車 2
注意 上記の構造は、製造部品表を入力したときに作成される構造とは逆です。 品目自転車 1 と自転車 2 は、上の例のレベル 2 ではなくレベル 0 (最高レベル) で表示されます。 |