| # 在庫計画および分析 在庫計画を使用して、すべての計画在庫処理をレビューし、在庫約定を処理できます。 計画在庫処理 他のパッケージによって発生した在庫出庫、入庫、転送、または品目転送の所要量はすべて、在庫計画で計画在庫処理になります。計画在庫処理が実際の在庫処理になると、倉庫オーダが生成されます。 在庫約定 在庫約定を使用すると、特定のオーダのために在庫を予約できます。また、在庫約定を取消できます。引当およびハードペギングが組織で使用されている場合、これらの機能を使用して在庫をオーダに割り当てることもできます。 オーダ管理/個別供給の設定とオーダの生成 オーダ管理/個別供給は、工程倉庫への品目の供給を調整するデマンドプルシステムです。特定の製品の製造オーダで、供給倉庫から工程倉庫に必要な品目を引き出します。品目を必要とする製造オーダと工程倉庫への必要な品目の供給を調整する倉庫オーダとの間にリンクが直接確立されます。 オーダ勧告を生成するには (統計在庫管理) オーダ勧告 (SIC) を使用して、オーダ範囲および発注点に基づいて購買品目および製造品目を補充できます。オーダ勧告 (SIC) は、品目レベルでの補充に使用します。倉庫レベルでの補充については、(TPOP) オーダを使用できます。 オーダを生成するには (時系列オーダポイント) オーダ勧告 (TPOP) を使用して、オーダ範囲内でタイムフェーズ供給システムに基づいて、特定の倉庫に品目を補充できます。オーダは、品目と倉庫の組合せの在庫バッファおよび予想手持在庫に基づいて生成されます。 ABC 分析を実行するには ABC 分析は、ロジスティックな在庫評価方法です。ABC 分析では、優先順位レベルと品目の使用数量に基づいて、品目を分類します。 滞留在庫分析を実行するには 滞留在庫分析は、別のロジスティックな在庫評価方法です。滞留在庫分析では回転率が計算され、この回転率は滞留在庫率と比較されます。この計算の結果、品目は 10 のカテゴリに分類されます。手持在庫に対する実際の出庫の比率が最大であるものが最良のカテゴリになります。 各期間の需要予測を計算するには 将来的に予想される需要のレベル。需要予測は需要データの履歴に基づいており、最適な在庫バッファおよび発注点を決定するために使用できます。 在庫バッファは、需要と納入リードタイムの変動を許容するために必要なバッファ在庫です。一般に、在庫バッファは需要や供給の変動に対応するために在庫として確保しておく計画済の在庫数量です。マスタ生産日程計画では、在庫バッファは予測エラーやバックログの短期的な変更に対応するために計画された追加の在庫および能力です。 次の需要予測方法が使用できます。 移動平均 指数平滑法 前年計算 最終期間需要 |